Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Weergeven > Bewegende beelden weergeven > Bewegende beelden weergeven

## Bewegende beelden weergeven

De bedieningsbalk weergeven
Een stilstaand beeld opnemen uit een film

1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

1. Selecteer bewegende beelden met het besturingswiel.

1. Druk op .

De weergave van de bewegende beelden begint.

#### Over het weergavescherm voor bewegende beelden

Selecteer het beeld dat u wilt weergeven met / op het besturingswiel, en druk daarna op .
De weergavebalk wordt afgebeeld, en u kunt een weergavemoment in een filmpje controleren.
, , , , , of wordt afgebeeld in het weergavescherm voor bewegende beelden.
Het afgebeelde pictogram kan verschillen afhankelijk van het beeldformaat en de beeldkwaliteit.

Besturingswiel | Bediening tijdens weergave
| Stoppen
| Vooruitspoelen
| Achteruitspoelen
| Frame vooruit
| Hiermee geeft u de bedieningsbalk weer

Alleen bewegende beelden weergeven op het indexweergavescherm
U kunt alleen de miniaturen van bewegende beelden afbeelden op het indexweergavescherm door op MENU (Weergavefunctie) (Mapweergave (MP4)) of (AVCHDweergave) te drukken.
(Mapweergave (MP4)): Hiermee kunt u miniaturen van bewegende beelden in het mp4-formaat weergeven op het indexweergavescherm.
(AVCHDweergave): Hiermee kunt u bewegende beelden weergeven die zijn opgenomen met het opnameformaat ingesteld op [AVCHD 60i/60p] of [AVCHD 50i/50p]. [Details]

- Nadat een bestand met bewegende beelden tot aan het einde is weergegeven, begint de camera automatisch het volgende bestand met bewegende beelden weer te geven.

Opmerking

- Het kan onmogelijk zijn sommige beelden weer te geven die zijn opgenomen op een andere camera.

### De bedieningsbalk weergeven

Door de bedieningsbalk weer te geven kunt u de langzame weergave van bewegende beelden en het volumeniveau instellen.

1. Druk op op het besturingswiel.

De bedieningsbalk wordt afgebeeld.

1. Selecteer de gewenste toets met /, en druk daarna op .

Bedieningsbalk | Werking
| Weergeven
| Pauze
| Vooruitspoelen
| Achteruitspoelen
| Vertraagde weergave
| Vertraagde weergave achteruit
| Hoofdstuk vooruit
| Hoofdstuk achteruit
| Frame vooruit
| Frame achteruit
| Foto vastleggen
| Volume-instellingen
| Sluit de bedieningsbalk

Opmerking

- De toetsen op de bedieningsbalk verschillen afhankelijk van de weergavestatus.

### Een stilstaand beeld opnemen uit een film

1. Druk op de bedieningsbalk op tijdens de scène waarvan u een stilstaand beeld wilt opnemen.

1. Selecteer met behulp van / op het besturingswiel, en druk daarna op .

- Nadat het stilstaande beeld is opgenomen, pauzeert de camera.

- Een stilstaand beeld dat is opgenomen in het bewegend-beeldformaat [MP4 3M], wordt opgeslagen als [VGA]. In alle andere gevallen wordt het stilstaande beeld opgeslagen als [16:9(2M)].

Verwant onderwerp
Weergavefunctie
Terug naar boven