Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Stlstnd bldformaat/Panoramisch-beeldformaat

## Stlstnd bldformaat/Panoramisch-beeldformaat

Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden
Beeldformaat van stilstaande 3D-beelden
Beeldformaat in de eenvoudig-functie
Beeldformaat bij het opnemen in de functie panorama door beweging
Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat wordt opgenomen wanneer u een beeld opneemt.
Hoe groter het beeldformaat, hoe nauwkeuriger de gereproduceerde details bij het afdrukken op een groot papierformaat. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden opgenomen kunnen worden.
Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes, genaamd pixels. Als een beeld uit veel pixels (A) bestaat, zal het beeld groot zijn, meer geheugenruimte in beslag nemen, en met scherpe details worden weergegeven. Het "Beeldformaat" wordt aangegeven met het aantal pixels. Ondanks dat u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien, verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of weergegeven op een computerscherm.

1. Beeldformaat: 16M

4608 pixels × 3456 pixels = 15.925.248 pixels

1. Beeldformaat: VGA

640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
Veel pixels (Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)
Weinig pixels (Lage beeldkwaliteit en klein bestand)

### Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden

1. MENU (Stlstnd bldformaat) gewenst formaat

| Beeldformaat | Aanwijzingen voor gebruik | Aantal beelden | Afdrukken
| (4608×3456) | Voor afdrukken tot max. A3+-formaat | Minder Meer | Fijn Grof
| (3648×2736) | Voor afdrukken tot max. A3-formaat
| (2592×1944) | Voor afdrukken van 10×15 cm tot en met A4-formaat
| (640×480) | Voor e-mailbijlagen
| (4608×2592) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3-formaat | Minder Meer | Fijn Grof
| (1920×1080) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie

### Beeldformaat van stilstaande 3D-beelden

1. MENU (Stlstnd bldformaat) gewenst formaat

| (4608×3456) | Voor afdrukken tot max. A3+-formaat
| (4608×2592) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3-formaat

Opmerking

- Als u stilstaande beelden die zijn opgenomen met beeldverhouding 16:9 of panoramabeelden afdrukt, kunnen beide zijranden worden afgeknipt.

### Beeldformaat in de eenvoudig-functie

1. MENU [Stlstnd bldformaat] gewenst formaat

| Groot | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [16M].
| Klein | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [5M].

### Beeldformaat bij het opnemen in de functie panorama door beweging

1. MENU (Panoramisch-beeldformaat) gewenst formaat

| (16:9) (Horizontaal: 1920 × 1080) | [16:9] is alleen beschikbaar voor het opnemen van 3D-beelden.
| (Standaard) (Horizontaal: 4912 × 1080) (Verticaal: 3424 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in standaardformaat.
| (Breed) (Horizontaal: 7152 × 1080) (Verticaal: 4912 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in breedbeeldformaat.
| (Hoge resolutie) (Horizontaal: 10480 × 4096) | Hiermee kunt u panoramabeelden met een hoge resolutie opnemen met een beeldformaat van 43 megapixel.

Opmerking

- Als u geen panoramabeelden kunt afdrukken die zijn opgenomen in [Hoge resolutie] als gevolg van hun grootte, gebruikt u de functie voor het verkleinen van het beeldformaat in het bijgeleverde softwareprogramma "PMB". "PMB" stelt u in staat om het beeldformaat van panoramabeelden die zijn opgenomen in [Hoge resolutie] te verkleinen met 50%, enz.

Terug naar boven