Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Gebruiken met een computer > Beelden uploaden naar een mediaservice > "PMB Portable" starten (Macintosh)

## "PMB Portable" starten (Macintosh)

Bij gebruik met een Macintosh-computer, is het noodzakelijk de eerste keer het gebied in te stellen. Maak de instelling zoals hieronder wordt beschreven. Nadat de regio is ingesteld, zijn de volgende keer de stappen 3 en 4 niet meer nodig.

1. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een Macintosh-computer.

Als u de camera en computer op elkaar aansluit, verschijnt op het bureaublad [PMBPORTABLE].
Klik op [×] om overbodige stations te sluiten.

1. Klik in de map [PMBPORTABLE] op [PMBP_Mac].

Het scherm Region Selection (Regiokeuze) wordt afgebeeld.

1. Selecteer [Regio] en [Land/streek], en klik daarna op [OK].

Het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) wordt afgebeeld.

1. Lees de overeenkomst aandachtig door. Als u de bepalingen van de overeenkomst accepteert, klikt u op [Ik ga akkoord].

Het softwareprogramma "PMB Portable" start op.
Opmerkingen

- "PMB Portable" biedt geen ondersteuning voor bewegende beelden in [AVCHDweergave].

- Stel [LUN-instelling] bij [Hoofdinstellingen] in op [Multi].

- Als u "PMB Portable" niet kunt opstarten, stelt u [USB-verbindingsinst.] in op [Mass Storage].

- Maak altijd verbinding met een netwerk met behulp van "PMB Portable".

- Als u beelden via het internet uploadt, is het mogelijk dat uw beelden achterblijven in de cache van de computer die wordt gebruikt, afhankelijk van de serviceprovider. Dit geldt eveneens wanneer deze camera voor dit doel wordt gebruikt.

- Als zich een bug voordoet in "PMB Portable" of als u "PMB Portable "per ongeluk wist, kunt u "PMB Portable" repareren door het installatieprogramma PMB Portable te downloaden vanaf de website.

- Bewegende beelden in [AVCHDweergave] zijn bewegende beelden die zijn opgenomen met [Bew.-beeldformaat] ingesteld op [AVCHD 60i/60p] (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of op [AVCHD 50i/50p] (voor 1080 50i-compatibele apparaten).

Terug naar boven