Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Burst/Bracket

## Burst/Bracket

U kunt de opnamefunctie kiezen uit Enkel (enkelbeeld), Burst of Bracket.

1. Druk op (Burstinstellingen) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

| (Één beeld) | De camera neemt een enkelbeeld op.
| (Burst) | Als u de ontspanknop ingedrukt houdt, neemt de camera maximaal 10 frames achter elkaar op in één burst.
| (Bracket) | De camera neemt een serie van 3 beelden op, elk met een verschillende instelling.

Opmerkingen

- [Flitser] is ingesteld op [Uit].

- Bij opnemen met de zelfontspanner wordt een serie van maximaal 10 beelden opgenomen als [Burst] is geselecteerd, en wordt een serie van 3 beelden, elk met een verschillende instelling, opgenomen als [Bracket] is geselecteerd.

- Wanneer [Burst] is geselecteerd, worden [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV ] ingesteld voor het eerste beeld, en worden deze instellingen vervolgens gebruikt voor de overige beelden.

- Wanneer er weinig batterijlading is, of wanneer het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.

- Bij opnemen in het interne geheugen wordt het beeldformaat ingesteld op [VGA].

- Mogelijk kunt u sommige functies of MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties" [Details] en "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Verwant onderwerp
Interval voor burst-opname
Bracket-instellingen
Terug naar boven