Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > ISO

## ISO

Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er stilt inn på Manuell eksponering, Program auto eller (Avansert sportsfotografer.) i Scenevalg. Justerer følsomheten ved hjelp av kontrollhjulet i manuell eksponeringsmodus

1. MENU (ISO) ønsket modus

| (Auto) | Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
| ///// | Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Råd for å hindre uskarphet
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg under eksponeringen, så det blir uskarpt når lukkerknappen trykkes. Kamerarystelser reduseres automatisk, men funksjonen reduserer imidlertid ikke uskarphet i motivet. Uskarpt motiv forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav.
I så fall må du ta bilder med nedenstående tips I bakhodet.

- Velg en høyere ISO-følsomhet, slik at lukkerhastigheten blir raskere.

- Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg.

Merknader

- Du kan ikke velge [Auto] når kameraet er stilt inn på manuelt eksponeringsopptak. [ISO 100] er standardinnstillingen.

- [ISO Auto], [ISO 100] – [ISO 800] er tilgjengelige i serieopptaksmodus eller nivåtrinnfotografering.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Til toppen