Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Stille inn opptaksmodus for stillbilde > Fotografering m/manuell eksp.

## Fotografering m/manuell eksp.

Du kan fotografere med den eksponeringen du foretrekker, ved å stille inn lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.

1. Still inn modusvelgeren på (Fotografering m/manuell eksp.).

1. Trykk på på kontrollhjulet for å velge lukkerhastigheten, blenderen (f-verdi) eller ISO-hastighet.

- Hver gang du trykker på midten av kontrollhjulet, vil det elementet som skal stilles inn skifte.

- Når du vil stille inn fokuset, kan du også velge MENU [Fokus] og velge (AF m/fleksibelt pkt.), (Halvmanuell) eller (Manuelt fokus).

- Ved opptak i manuell eksponeringsmodus med smilutløser [På], brukes på kontrollhjulet for å følge fokus. Innstillinger som lukkerhastighet, blender (f-tall), fokus og ISO kan ikke justeres.

1. Drei kontrollhjulet for å velge en verdi.

Kontrollhjul | Funksjon
| Elementer i bevegelse
| Innstillinger for lukkerhastighet, blender (f-verdi), fokus eller ISO-hastighet

- Velg en lukkerhastighet på mellom 1/1600 sekund og 30 sekunder.

- Når zoomen er stilt helt inn på W, kan du velge en blender på F3,3 eller F8 (når den brukes sammen med det interne ND-filteret (Neutral Density, eller nøytral oppløsning)).
  Når zoomen er stilt helt inn på T, kan du velge en blender på F5,9 eller F14 (når den brukes sammen med det interne ND-filteret (Neutral Density, eller nøytral oppløsning)).

1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises som en EV på skjermen.
A: Lukkerhastighet
B: Blenderåpning (f-verdi)
C: EV

- 0EV er den verdien kameraet mener er den riktigste.

- Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller lavere, angis lukkerhastigheten med [”], f.eks. [1”].

- Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

- Når lukkerhastigheten blir lavere enn en bestemt verdi, aktiveres funksjonen NR med sakte lukker automatisk for å redusere støy i bildet, og vises på skjermen.

- Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

Merknader

- Hvis innstillingene dine ikke gir korrekt eksponering, vil innstillingsindikatorene på skjermen blinke når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet slik, men det anbefales å justere eksponeringsinnstillingene.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne
ISO
EV
Fokus
Til toppen