Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler/Om dette kameraet > Antall stillbilder og mulig opptakstid for film > Opptakstid for film

## Opptakstid for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for alle filmfiler. Gjenværende opptakstid kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.
(h (time), m (minutt))

Kvalitet/størrelse | Internminne | Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 28M (PS) | — | 9m (9m) | 15m (15m) | 35m (35m) | 1h 15m (1h 15m) | 2h 30m (2h 30m)
AVC HD 24M (FX) | — | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m) | 3h (3h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10m (10m) | 30m (30m) | 1h (1h) | 2h (2h) | 4h 5m (4h 5m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25m (15m) | 50m (40m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m) | 7h 20m (5h 30m)
MP4 12M | — | 20m | 40m | 1h 20m | 2h 45m | 5h 30m
MP4 6M | — | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m | 10h 50m
MP4 3M | — | 1h 10m | 2h 25m | 4h 55m | 10h | 20h 5m

Tallet i ( ) angir den opptakstiden som minst er igjen.
Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter. Den maksimale størrelsen av en filmfil i MP4-format er opptil ca. 2 GB.
Merk

- Opptakstiden for film varierer, fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp.
  Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket.
  Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.

Til toppen