Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Oglądanie > Usuwanie obrazów > Przycisk kasowania

## Przycisk kasowania

Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
Można także kasować obrazy za pomocą przycisku MENU. [Szczegóły]

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

1. Przycisk / (Kasuj) odpowiedni tryb na pokrętle sterowania

Wszystkie obrazy z tej daty Wszyst. w tym katalogu Wszyst. pliki widoku AVCHD | Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego okresu lub folderu lub wszystkie filmy w [Widok AVCHD]. Naciśnij [OK] po kroku 2.
Wiele obrazów | Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej. Wybierz obraz i naciśnij . Do wybranego obrazu przypisany jest symbol . Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do usunięcia. Wybierz ponownie obraz ze znakiem , aby odznaczyć znak . MENU [OK]
Ten obraz | Usuwa obecnie wyświetlane zdjęcie.
Wszyst zdj w tej grupie serii | Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia z wybranej serii. Naciśnij [OK] po kroku 2.
Wszystkie oprócz tego obr. | Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranej serii poza wybranym obrazem w trybie wyświetlania grupy serii. Naciśnij [OK] po kroku 2.
Anuluj | Anuluje kasowanie.

Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu i jednego obrazu
Przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę T () w trybie indeksu, aby powrócić do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu lub przesuń dźwignię w stronę W () w trybie pojedynczego obrazu, aby powrócić do trybu indeksu.

- Możesz również przełączać się pomiędzy trybem indeksu i pojedynczego obrazu w trybach [Chroń], [Wysyła przez TransferJet] lub [Drukuj (DPOF)].

Uwagi

- W trybie łatwym możesz wybrać [1 obraz] lub [Wszyst.], aby usunąć zdjęcie.

- Gdy do zapisu obrazów wykorzystywana jest pamięć wewnętrzna, [Tryb oglądania] jest ustawiony na [Widok katalogu].

- Filmy w [Widok AVCHD] to filmy zapisane z [Format filmu] ustawionym na [AVCHD 60i/60p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub [AVCHD 50i/50p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i).

Podobny temat
Kasuj
Powrót do początku