Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD)

## Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD)

Płyty DVD ze standardową jakością obrazu (STD) można tworzyć przy pomocy dołączonego oprogramowania „PMB”, wybierając film w [Widok AVCHD] zaimportowany do komputera.

1. Włącz zasilanie komputera i włóż nie używaną płytę do napędu DVD.

- Jeżeli program inny niż „PMB” uruchomi się automatycznie, zamknij ten program.

1. Uruchom „PMB”.

1. Wybierz film AVCHD, który chcesz zapisać na płycie.

1. Kliknij (Utwórz dyski), po czym wybierz [Utwórz dyski DVD-Video (STD)].

1. Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.

Uwagi

- Upewnij się, że program „PMB” został uprzednio zainstalowany. [Szczegóły]

- Płyty nie mogą być tworzone z filmów MP4.

- Tworzenie płyty może potrwać dość długo, gdyż film w [Widok AVCHD] musi zostać poddany konwersji do standardowej jakości obrazu (STD).

- Gdy płyta DVD-wideo jest tworzona po raz pierwszy, komputer musi być połączony z Internetem.

- Filmy w [Widok AVCHD] to filmy zapisane z [Format filmu] ustawionym na [AVCHD 60i/60p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub [AVCHD 50i/50p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i).

Powrót do początku