Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Foco

## Foco

Utilizar Ponto AF Flexível
Utilizar o Foco Semi Manual/Manual
Pode mudar o método de foco. Utilize o menu quando é difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.
AF significa “Auto Focus” (Foco Automático), uma função que ajusta o foco automaticamente.
Aparece no ecrã o quadro do telémetro de AF seleccionado.

1. MENU (Foco) modo desejado

| (Multi AF) | Foca automaticamente num motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, é mostrado um quadro verde em torno da área que está focada. Quando a função Detecção de Cara estiver activa, AF opera com prioridade sobre caras.
| (Centro AF) | Foca automaticamente num motivo no centro do quadro do visor. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto Flexível AF) | Permite-lhe deslocar o quadro do telémetro de AF para o ponto desejado no ecrã LCD e focar num motivo extremamente pequeno numa área estreita.
| (Semi Manual) | Foca automática e rapidamente na área à volta de uma distância definida. Foca automaticamente num motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Este modo é útil quando fotografar repetidamente um motivo à mesma distância.
| (Foco Manual) | Permite-lhe focar manualmente no motivo.

Notas

- Quando usa [Zoom digital] ou [Iluminador AF], o quadro do telémetro de AF é desactivado e aparece numa linha tracejada. Neste caso, a câmara trabalha para focar em motivos no centro do ecrã.

- Quando o modo de foco estiver regulado para outro sem ser [Multi AF], não pode usar a função Detecção de Cara.

- Se Localizar foco estiver activado, a câmara foca com prioridade no motivo a ser localizado.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Utilizar Ponto AF Flexível

Isto é útil quando fotografa usando um tripé e o motivo não está no centro da moldura.
A: Quadro do telémetro de AF (amarelo: ajustável/branco: fixo)

1. Use a roda de controlo para ajustar a posição do quadro do telémetro de AF onde quiser focar, depois carregue em .

Para repor a definição, carregue novamente em no centro.
Nota

- Assim que mudar o método de foco, o quadro do telémetro de AF que configurar é apagado.

### Utilizar o Foco Semi Manual/Manual

Isto é útil quando for difícil obter o foco adequado, tal como fotografar imagens através de uma janela.
A: Barra de Foco Manual
Alcance do foco 5 cm a (W), 1 m 20 cm a (T)

1. Use a roda de controlo para definir a distância de foco desejada na barra de foco manual, depois carregue em .
   Para corrigir a definição, carregue novamente em . Use /// na roda de controlo para regular a posição.

Pode rodar a roda de controlo para efectuar ajustamentos aproximados.
Notas

- Se a distância de foco for definida muito próxima, a imagem pode apresentar poeira ou dedadas na lente. Limpe a lente com um pano macio, etc.

- O alcance da distância de foco é limitado de acordo com a escala de zoom.

- Assim que mudar o método de foco, a distância do Foco Manual que configurou é apagada.

Tópico Relacionado
Localizar foco
Voltar ao topo