Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Informação de Posição (DSC-HX9V apenas)

## Informação de Posição (DSC-HX9V apenas)

O estado de triangulação GPS pode ser verificado. Defina a câmara para triangular quando a informação de posição estiver a ser visualizada.

1. MENU (Informação de Posição) na roda de controlo

A informação de posição é visualizada na sua câmara.
Indicadores de GPS
O indicador (A) muda de acordo com a intensidade da recepção do sinal de GPS quando o GPS estiver activado.

Indicadores de GPS | Estado de triangulação | Estado de recepção GPS
Sem indicador | Desligada | [Definição GPS] está regulada para [Deslig] ou ocorreu um erro.
| Difícil | A sua câmara não consegue encontrar um sinal GPS, por conseguinte, não consegue obter a informação de localização. Use a sua câmara numa área aberta.
| A pesquisar | A pesquisar satélites GPS. Pode demorar vários minutos a iniciar a triangulação.
| Triangulação | A sua câmara está a receber um sinal GPS, e pode obter informação de localização. Latitude e longitude (B) são visualizados quando triangular.

Indicadores de satélite e triangulação
A posição do satélite pode ser verificada no visor de informação de posição (C). O estado de obtenção de informação de satélite é visualizado no indicador de triangulação (D). O indicador de triangulação fica verde quando a triangulação for concluída com êxito.
Notas

- Mesmo quando a câmara obtém informação de satélites, a triangulação pode demorar tempo ou falhar de acordo com a hora ou local.

- Não tape o sensor do GPS com o seu dedo quando pesquisar satélites GPS ou quando triangular. Isso diminui a sensibilidade do sensor do GPS e a triangulação pode falhar.

Tópico Relacionado
Definição GPS (DSC-HX9V apenas)
GPS (DSC-HX9V apenas)
Voltar ao topo