Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер фотосн./Разм. панорам. изобр.

## Размер фотосн./Разм. панорам. изобр.

Размер изображения во время фотосъемки
Размер 3D-фотоснимка
Размер изображения в простом режиме
Размер изображения во время съемки панорамного обзора
Размер изображения определяет размер файла изображения, который записывается при выполнении фотосъемки.
Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество фотоснимков можно записать.
О “качестве изображения” и “размере изображения”
Цифровое изображение формируется как совокупность небольших точек, называемых пикселами. Если оно состоит из большого числа пикселов (A), изображение становится большим, занимает больше памяти и отображается в мелких деталях. “Размер изображения” определяется числом пикселов. Хотя Вы не можете увидеть различий на экране фотоаппарата, мелкие детали и время обработки данных различаются при печати изображения или отображении его на экране компьютера.

1. Размер изображения: 16M

4608 пикселов x 3456 пикселов = 15925248 пикселов

1. Размер изображения: VGA

640 пикселов x 480 пикселов = 307200 пикселов
Много пикселов (Высокое качество изображения и большой размер файла)
Мало пикселов (Низкое качество изображения, но небольшой размер файла)

### Размер изображения во время фотосъемки

1. MENU (Размер фотосн.) нужный размер

| Размер изображения | Руководство по применению | Количество изображений | Печать
| (4608x3456) | Для печати до формата A3+ | Меньше Больше | Высококачественная Черновая
| (3648x2736) | Для печати до формата A3
| (2592x1944) | Для печати от формата 10x15 см до формата А4
| (640x480) | Для вложений электронной почты
| (4608x2592) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3 | Меньше Больше | Высококачественная Черновая
| (1920x1080) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

### Размер 3D-фотоснимка

1. MENU (Размер фотосн.) нужный размер

| (4608x3456) | Для печати до формата A3+
| (4608x2592) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3

Примечание

- При печати фотоснимков формата 16:9 или панорамных изображений, оба края могут быть обрезанными.

### Размер изображения в простом режиме

1. MENU [Размер фотосн.] нужный размер

| Больш. | Фотосъемка с размером [16M].
| Мален. | Фотосъемка с размером [5M].

### Размер изображения во время съемки панорамного обзора

1. MENU (Разм. панорам. изобр.) нужный размер

| (16:9) (По горизонтали: 1920 × 1080) | Формат [16:9] доступен только для 3D-съемки.
| (Стандартная) (По горизонтали: 4912 × 1080) (По вертикали: 3424 × 1920) | Фотосъемка стандартного размера.
| (Широкая) (По горизонтали: 7152 × 1080) (По вертикали: 4912 × 1920) | Широкоформатная фотосъемка.
| (Высок. разреш. способность) (По горизонтали: 10480 × 4096) | Панорамная съемка с высоким разрешением с размером 43 мегапиксела.

Примечание

- Если печать панорамных фотоснимков, записанных с размером [Высок. разреш. способность], невозможна из-за большого размера, используйте функцию изменения размера в прилагаемом программном обеспечении “PMB”. Программа “PMB” позволяет уменьшать размер панорамных изображений, записанных в режиме [Высок. разреш. способность], на 50% и т.п.

В начало страницы