Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Сообщения

## Сообщения

При появлении следующих сообщений следуйте инструкциям.

- Низкий уровень заряда батареи. Немедленно зарядите батарейный блок. В зависимости от условий использования или типа батарейного блока, индикатор может мигать, даже если все еще имеется от 5 минут до 10 минут оставшегося времени работы батареи.

Для использования только с совместимой батарейкой.

- Вставленная батарея не является батарейным блоком NP-BG1 (прилагается) или NP-FG1 (продается отдельно).

Перегрев фотоаппарата Дайте ему остыть

- Повысилась температура фотоаппарата. Питание может выключиться автоматически или видеосъемка может быть недоступной. Оставьте фотоаппарат в прохладном месте до тех пор, пока температура фотоаппарата не снизится.

Ошибка внутренней памяти

- Выключите питание, а затем включите снова.

Выньте и вставьте карту памяти.

- Установленная карта памяти не может использоваться в этом фотоаппарате. [Подробно]

- Разъем карты памяти загрязнен.

- Карта памяти повреждена.

Карта памяти отформатирована некорректно.

- Установленная карта памяти не может использоваться в этом фотоаппарате. [Подробно]

Возможно, изображения не удастся правильно воспроизвести или записать на эту карту памяти.

- Установленная карта памяти не может использоваться в этом фотоаппарате. [Подробно]

Переполнение буфера. Запись на носитель не была завершена вовремя.

- При использовании карты памяти, на которой часто выполняется запись и удаление, или которая была отформатирована на другом фотоаппарате, скорость записи данных может быть очень низкой. Сначала выполните резервное копирование всех данных на карте в компьютер, а затем повторно отформатируйте карту перед ее использованием. [Подробно]

- Скорость записи используемой карты памяти недостаточна для выполнения видеозаписи. Используйте носитель “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) или карту SD (класс 4 или выше).

Карта памяти защищена от записи. Проверьте защелку.

- Используется карта памяти с переключателем защиты от записи, причем переключатель установлен в положение LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО). Установите переключатель в положение записи.

Карта памяти только для чтения.

- Фотоаппарат не может записывать или удалять фотоснимки на этой карте памяти.

Запись на карту памяти не была завершена надлежащ. образом Восстановление данных

- Вставьте карту памяти еще раз, следуя инструкциям на экране.

Нет снимков

- Во внутренней памяти нет изображений, которые можно воспроизвести.

- В этой папке карты памяти нет записанных изображений, которые можно воспроизвести.

Нет фотоснимков

- Отсутствуют 3D-изображения, которые можно воспроизвести в режиме [3D-просмотр].

- Выбранная папка или дата не содержит файла, который можно воспроизвести в режиме слайд-шоу.

Обнаружен файл, который не был распознан

- Вы пытаетесь удалить папку, содержащую файл, который невозможно воспроизвести на данном фотоаппарате. Удалите файл с помощью компьютера, а затем удалите папку.

Ошибка папки. Невозможна запись в выбранной папке. Выберите другую папку.

- Папка, содержащая номер с такими же первыми тремя цифрами, уже существует на карте памяти (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Выберите другую папку [Подробно], или создайте новую папку [Подробно].

Создание дополнительных папок невозможно

- На карте памяти имеется папка, начинающаяся на “999”. В этом случае Вы не сможете создавать никаких папок.

Очистка содержимого папки

- Вы пытаетесь удалить папку, содержащую один файл или более. Удалите все файлы, а затем удалите папку.

Папка защищена.

- Вы пытаетесь удалить папку, для которой на компьютере был установлен атрибут только для чтения.

Ошибка файла.

- Возникла ошибка при воспроизведении изображения.
  Нет никаких гарантий относительно того, что на данном фотоаппарате будут воспроизводиться файлы изображений, обработанные на компьютере, или изображения, которые были отсняты с помощью других фотоаппаратов.

Папка только для чтения

- Вы выбрали папку, которую нельзя установить в качестве папки записи на фотоаппарате. Выберите другую папку. [Подробно]

Файл защищен

- Снимите защиту. [Подробно]

Превышен размер изображения

- Вы пытаетесь воспроизвести на фотоаппарате изображение с размером, воспроизведение которого невозможно.

Невозможно обнаружить лицо для ретуширования

- Возможно Вам не удастся выполнить ретуширование изображения в зависимости от фотоснимка.

(Индикатор предупреждения о вибрации)

- Из-за недостаточной освещенности может иметь место дрожание фотоаппарата. Используйте вспышку или установите фотоаппарат на штатив для его фиксации.

MP4 12M не поддерживается этой картой памяти.
MP4 6M не поддерживается этой картой памяти.

- Для видеосъемки рекомендуется использовать носитель “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo” или карту памяти SD (класс 4 или выше).

Выключите питание и включите его снова

- Неисправность объектива.

Максимальное количество изображений уже выбрано.

- При использовании функции [TransferJet] можно выбрать до 10 файлов.

- При использовании функции [Составные снимки] можно выбрать до 100 файлов.

- Вы можете добавить метки (Команда печати) к 999 файлам.

Ошибка во воспроизведении музыки

- Удалите музыкальный файл или замените его нормальным музыкальным файлом.

- Выполните операцию [Очистить музыку], а затем загрузите новый музыкальный файл.

Ошибка формата музыки

- Выполните команду [Очистить музыку].

Операция не может быть выполнена для неподдерживаемых файлов.

- Обработка и другие функции редактирования фотоаппарата не могут быть выполнены для файлов снимков, обработанных на компьютере, или фотоснимков, выполненных с помощью другого фотоаппарата.

Подготовка файла базы данных изображений. Пожалуйста, подождите.

- Фотоаппарат восстанавливает информацию о дате и т.п. в случаях, когда фотоснимки были удалены на ПК и т.п.

- Необходимый файл базы изображений создается после форматирования карты памяти.

- Количество фотоснимков превышает значение, для которого фотоаппарат может выполнять управление датой в файле базы данных. Для регистрации дополнительных изображений в файле базы изображений удалите изображения в [Просм. по дате].

В файле базы данных изображений найдены несоответствия. Вы хотите исправить файл базы данных изображ.?

- Видеозаписи в режиме [Просм. AVCHD] невозможно записать или воспроизвести из-за повреждения файла базы изображений. Следуйте инструкциям на экране для восстановления файла базы изображений.

- Видеозаписи в режиме [Просм. AVCHD] представляют собой видеозаписи, сделанные путем установки функции [Форм.видеосъем.] в положение [AVCHD 60i/60p] (для 1080 60i-совместимых устройств) или [AVCHD 50i/50p] (для 1080 50i-совместимых устройств).

- Выполнить запись в файл базы изображений фотоаппарата или выполнить воспроизведение с помощью [Просм. по дате] невозможно. Используйте приложение “PMB” для создания на компьютере резервной копии всех изображений и используйте его для восстановления карты памяти.

Ошибка файла базы изображений. Восстановление данных невозможно.

- Импортируйте все изображения в компьютер с помощью приложения “PMB”, а затем отформатируйте карту памяти или внутреннюю память.
  Для повторного просмотра изображений с помощью фотоаппарата экспортируйте импортированные изображения в фотоаппарат с помощью приложения “PMB”. [Подробно]

Функция записи недоступна из-за высокой внутренней температуры.

- Повысилась температура фотоаппарата. Вы не сможете записать изображения до тех пор, пока температура не снизится.

Запись остановлена из-за повышенной температуры фотоаппарата.

- Запись была остановлена из-за повышения температуры во время видеосъемки. Подождите, пока температура не понизится.

- При выполнении видеосъемки продолжительное время температура фотоаппарата повышается. В этом случае остановите видеосъемку.

Сбой подключения

- Убедитесь в правильности приема и передачи данных через порт TransferJet. [Подробно]

Некоторые файлы не отправлены
Некоторые файлы не получены

- Во время передачи данных была прервана связь или же передача была остановлена по причине заполнения памяти. Проверьте имеющуюся в наличии емкость памяти и попытайтесь передать данные с помощью TransferJet еще раз.

- Возможно Вам не удастся получить изображение в зависимости от фотоснимка.

В начало страницы