Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима фотосъемки > Съемка с ручной экспозиц.

## Съемка с ручной экспозиц.

Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

1. Нажмите кнопку на колесике управления для выбора скорости затвора, диафрагмы (значения F), фокусировки или скорости ISO.

- При каждом нажатии на центр колесика управления устанавливаемый пункт будет изменяться.

- Если нужно установить фокусировку, можно также выбрать MENU [Фокус] и выбрать (Регулир. пятно АФ), (Полуручной режим) или (Ручная фокусировка).

- При выполнении съемки в режиме съемки с ручной экспозицией с функцией распознавания улыбки кнопки [Вкл], на колесике управления будут использоваться для следящей фокусировки. Регулировка таких настроек, как выдержка, диафрагма (значение F), фокус и ISO невозможна.

1. Поверните колесико управления для выбора значения.

Колесико управления | Функция
| Перемещение пунктов
| Установки скорости затвора, диафрагмы (значения F), фокусировки или скорости ISO

- Выберите скорость затвора от 1/1600 секунд до 30 секунд.

- Если увеличение установлено полностью в сторону W, можно выбрать значение диафрагмы F3,3 или F8 (при использовании с фильтром Internal ND (нейтральной плотности)).
  Если увеличение установлено полностью в сторону T, можно выбрать значение диафрагмы F5,9 или F14 (при использовании с фильтром Internal ND (нейтральной плотности)).

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (величины F)
Разница между настройкой и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде EV.
A: Скорость затвора
B: Диафрагма (величина F)
C: EV

- 0EV представляет собой значение, определенное фотоаппаратом как наиболее подходящее.

- Если скорость затвора составляет одну секунду или больше, она отображается при помощи [”], например, [1”].

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если скорость затвора становится ниже определенного значения, то для уменьшения искажения изображения автоматически активируется функция медленного срабатывания затвора NR, и на экране появляется индикация .

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Примечания

- Если с помощью выбранных Вами установок не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров установки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
ISO
EV
Фокус
В начало страницы