Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Uppspelning > Radering av bilder > Raderingsknappen

## Raderingsknappen

Används för att välja oönskade bilder och radera dem.
Det går även att radera bilder med hjälp av MENU-knappen. [Mer information]

1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

1. / (radera)-knappen önskat läge på styrratten

Alla bilder från detta datum Alla i mappen Alla filer för AVCHD-visning | Används för att radera alla bilder i vald mapp eller inom valt datumområde, eller alla filmer i [AVCHD-visning]-format. Tryck på [OK] efter steg 2.
Flera bilder | Används för att välja och radera flera bilder på en gång. Gör följande efter steg 2: Välj en bild och tryck på . Vald bild markeras med . Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska raderas är markerade. Välj en bild som är markerad med igen för att ta bort -markeringen. MENU [OK]
Denna bild | Används för att radera den bild som visas för tillfället.
Alla bilder i denna burstgr. | Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en gång. Tryck på [OK] efter steg 2.
Allt utom denna bild | Används för att radera alla bilder i burstgruppen utom vald bild i burstgruppsvisningsläget. Tryck på [OK] efter steg 2.
Avbryt | Används för att avbryta raderingen.

Du kan växla mellan indexläget och enbildsläget när du väljer bilder
Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () i indexläget för att återgå till enbildsläget, och vrid den mot W-sidan () i enbildsläget för att återgå till indexläget.

- Det går även att växla mellan indexläget och enbildsläget för punkterna [Skydda], [Skicka med TransferJet] och [Utskrift (DPOF)].

Observera

- I det enkla läget går det att välja mellan att radera antingen [1 bild] eller [Alla].

- När internminnet används för att lagra bilder är punkten [Visningssätt] fast inställd på [Mappvisning].

- Filmer i [AVCHD-visning]-format är filmer som är inspelade med punkten [Filmformat] inställd på [AVCHD 60i/60p] (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive [AVCHD 50i/50p] (för 1080 50i-kompatibla apparater).

Se även
Radera
Tillbaka till överst