Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Felsökning > GPS (gäller endast DSC-HX9V)

## GPS (gäller endast DSC-HX9V)

Kameran tar inte emot någon GPS-signal.

- Ställ in punkten [GPS] på [På]. [Mer information]

- Det kan hända att kameran inte kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliterna på grund av hinder.

- Ta med kameran till en öppen plats och slå på den igen för att triangulera platsinformationen på rätt sätt.

Stort fel i platsinformationen.

- Felmarginalen kan vara upp till flera hundra meter beroende på byggnader runtomkring, svaga GPS-signaler, osv.

Det tar lång tid att triangulera trots att [GPS-assistansdata] har lästs in.

- Punkten [Datum- & klockinst.] är inte inställd eller klockan går kraftigt fel. Ställ in datumet och klockan på rätt sätt. [Mer information]

- Giltighetstiden för dina GPS-assistansdata har gått ut. Uppdatera dina GPS-assistansdata. [Mer information]

- Eftersom GPS-satelliterna flyttar sig hela tiden kan det ta längre tid att bestämma platsen eller det kan hända att mottagaren inte kan bestämma platsen alls, beroende på var och när kameran används.

- ”GPS” är ett system för att bestämma den geografiska platsen genom att triangulera radiosignaler från GPS-satelliter. Undvik att använda kameran på platser där radiosignaler blockeras eller reflekteras, som t.ex. i skuggan av höga byggnader eller träd. Använd kameran under bar himmel.

Plats- eller riktningsinformationen har inte lagrats.

- Tagningsriktningen lagras inte för filmer.

- Använd ”PMB” för att importera filmer med GPS-platsinformation till datorn.

Kraftig avvikelse i kompassinformationen

- Undvik att lägga kameran i närheten av magnetkällor eller metallföremål.

Tillbaka till överst