Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Lista över lägesomkopplarens funktioner

## Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Intelligent autojustering) | Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Bättre autojustering) | Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.
(Autoprogram) | Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(Manuell exponering) | Används för att ta bilder med exponeringen manuellt inställd. (Det går att justera såväl slutartiden som bländaren (F-värdet)).
(Minnesåterhämtning) | Används för att ta bilder genom att först läsa in tagningslägen eller kamerainställningar från minnet som lagrats i förväg.
(iPanorering) | Används för att ta en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder.
(Filmläge) | Används för att göra inställningar för filminspelning.
(3D-tagning) | Används för att ta 3D-bilder genom att sammanställa en serie bilder.
(Scenval) | Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.
(Suddig bakgrund) | Används för att ta bilder mot en suddig bakgrund, så att motivet framträder tydligare.

Se även
Intelligent autojustering
Bättre autojustering
Autoprogram
Manuell exponering
Minnesåterhämtning
Intelligent panorering
Inspelning av filmer
3D-tagning
Scenval
Suddig bakgrund
Tillbaka till överst