Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Manuel Pozlandırmalı Çekim

## Manuel Pozlandırmalı Çekim

Örtücü hızını ve diyafram açıklığı değerini elle ayarlayarak istediğiniz pozlamayla çekim yapabilirsiniz.

1. Mod kadranını (Manuel Pozlandırmalı Çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. Kontrol tekerleği üstünde tuşuna basarak örtücü hızını, diyafram açıklığını (F değerini), odağı veya ISO hızını seçin.

- Kontrol tekerleğinin ortasına her bastığınızda, ayarlanacak öğe değişir.

- Odağı ayarlamak istediğiniz zaman, MENU [Odak] ve (Esnek Nokta AF), (Yarı Manuel) veya (Elle Odak) ayarlarını da seçebilirsiniz.

- Gülümseme Deklanşörü [Açık] olarak Manuel Pozlamayla Çekim modunda çekim yapılırken, odak takibi için kontrol tekerleği üstünde tuşu kullanılır. Örtücü hızı, diyafram açıklığı (F değeri), odak ve ISO gibi ayarlarda değişiklik yapılamaz.

1. Bir değer seçmek için kontrol tekerleğini döndürün.

Kontrol tekerleği | Özellik
| Hareketli öğeler
| Örtücü hızı, diyafram açıklığı (F değeri), odak veya ISO hızı ayarları

- 1/1600 ila 30 saniye arasından bir örtücü hızı seçin.

- Zum tam W konumuna ayarlandığında, F3,3 veya F8 (İç ND (Nötr Yoğunluk) Filtresiyle kullanıldığı zaman) diyafram açıklığı seçebilirsiniz.
  Zum tam T konumuna ayarlandığında ise, F5,9 veya F14 (İç ND (Nötr Yoğunluk) Filtresiyle kullanıldığı zaman) diyafram açıklığı seçebilirsiniz.

1. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın.

Örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) ayarlama
Değerler ve fotoğraf makinesine göre doğru olan pozlama arasındaki fark ekranda bir EV olarak gözükür.
A: Deklanşör hızı
B: Diyafram Açıklığı (F değeri)
C: EV

- 0EV fotoğraf makinesine göre en uygun olan değerdir.

- Örtücü hızı bir saniye veya daha yavaş olduğu zaman, örtücü hızı [”] ile, örneğin [1”] şeklinde gösterilir.

- Örtücü hızını daha yavaşa ayarladığınız zaman, titreşim etkilerini önlemek için bir tripod kullanılması tavsiye edilir.

- Örtücü hızı belli bir hızın altına düşünce, görüntü gürültüsünü azaltmak için NR yavaş örtücü işlevi otomatik olarak devreye girer ve ekranda gözükür.

- Düşük örtücü hızları seçerseniz verilerin işlenmesi zaman alır.

Notlar

- Sizin ayarlarınızla doğru pozlama elde edilmezse deklanşöre yarıya kadar basılınca ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp söner. Bu durumda çekim yapabilirsiniz ama pozlamanın yeniden ayarlanması önerilir.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
ISO
EV
Odak
En üste geri dön