Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Seri Çekim/Braket

## Seri Çekim/Braket

Çekim modu olarak Tek (tek görüntü) veya Seri ya da Braket modunu seçebilirsiniz.

1. Kontrol tekerleğinde (Seri Çekim Ayarları) tarafına basın.

1. Kontrol tekerleğiyle istenilen modu seçin.

| (Tek) | Fotoğraf makinesi tek bir görüntü çeker.
| (Seri Çekim) | Deklanşörü basılı tuttuğunuz zaman, fotoğraf makinesi bir seride 10 kareye kadar sürekli çekim yapar.
| (Braket) | Fotoğraf makinesi her biri farklı ayarlarla 3 görüntülü bir seri çekim yapar.

Notlar

- [Flaş] [Kapalı] olarak ayarlanır.

- Zamanlayıcıyla kayıt yapıldığı zaman, [Seri Çekim] seçilirse 10 görüntüye kadar ve [Braket] seçilirse, her biri farklı ayarlarla, 3 görüntülü bir görüntü serisi kaydedilir.

- [Seri Çekim] seçildiği zaman, [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV ] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar öteki görüntüler için de kullanılır.

- Pil seviyesi düşük olduğu veya dahili bellek ya da hafıza kartı dolduğu zaman seri çekim durur.

- Dahili belleğe kayıt yapılırken [VGA] görüntü boyutu ayarlanır.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
Seri Çekim Aralığı
Braket Ayarları
En üste geri dön