Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Про цей фотоапарат > Функція GPS (лише для DSC-HX9V)

## Функція GPS (лише для DSC-HX9V)

Ця система дозволяє визначити ваше точне місцезнаходження на землі. Супутники GPS розміщені на 6 орбітах, 20000 км над землею. Система GPS складається з 24 або більше супутників GPS.
Приймач сигналів GPS приймає радіосигнали зі супутників, обчислює поточне місцезнаходження приймача, що ґрунтується на даних з орбіт та часу отримання сигналів тощо.
Процес визначення місцезнаходження називається «тріангуляція». Приймач GPS-сигналів визначає довготу та широту місцезнаходження за допомогою отриманих сигналів зі щонайменше 3 супутників.

- Оскільки розміщення супутників GPS постійно змінюється, визначення місця знаходження може тривати довше, або приймач може взагалі не визначити місцезнаходження залежно від регіону та часу використання фотоапарата.

- «GPS» - це система визначення географічного розташування за допомогою тріангуляції радіосигналів зі супутників GPS. Не використовуйте фотоапарат у місцях, де блокуються або відбиваються радіосигнали, наприклад у затінених місцях, оточених будівлями або деревами тощо. Спробуйте зробити знімок просто неба.

- Дані місця знаходження можуть не записатись у тих місцях чи за таких умов, де радіосигнали зі супутників GPS не досягають сенсора фотоапарата. Наприклад:

- у тунелях, приміщеннях, в затінку будівель;

- між високими будівлями або на вузьких вулицях, оточених будівлями;

- в підземних приміщеннях, між густими деревами, під естакадним мостом або біля джерела магнітного поля, наприклад поблизу кабелів напруги;

- біля пристроїв, які виробляють радіосигнали в такому самому діапазоні частот, що і фотоапарат: поблизу мобільних телефонів 1,5 ГГц тощо.

Про помилки тріангуляції

- Якщо ви перейдете на інше місце одразу після увімкнення фотоапарата, для початку тріангуляції потрібно буде більше часу, аніж, коли ви стоїте на місці.

- Помилка через розміщення супутників GPS
  Фотоапарат автоматично визначає ваше місцезнаходження, якщо фотоапарат отримує радіосигнали з 3 або більше супутників GPS. Похибка тріангуляції, яка допускається системою GPS, становить 30 м. Похибка тріангуляції може бути більшою залежно від навколишніх умов. В такому випадку ваше справжнє місцезнаходження може не відповідати тому, що позначено на карті на основі даних GPS. На даний момент супутники GPS контролює Міністерство оборони Сполучених Штатів, і рівень точності даних може бути змінено навмисно.

- Помилка під час процесу тріангуляції
  Фотоапарат періодично отримує дані про місцезнаходження. Між моментом отримання даних про місцезнаходження та записуванням даних про місцезнаходження на зображення є невелика різниця в часі, тому справжнє місцезнаходження може точно не відповідати місцю розташування, позначеному на карті на основі даних системи GPS.

Про обмеження користування системою GPS у літаку

- Вимикайте фотоапарат під час злету та приземлення літака згідно вказівок.

- Якщо інформацію про місцезнаходження та напрям зйомки записувати не потрібно, виберіть налаштування [Вимк.] для режиму GPS.

Про інші обмеження

- Використовуйте функцію GPS згідно з правилами розташування, у якому ви перебуваєте, чи відповідно до ситуації.

Про систему географічних координат

- Використовується система географічних координат «WGS-84».

Нагору