Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Інформ. про місцезнаходж. (лише для DSC-HX9V)

## Інформ. про місцезнаходж. (лише для DSC-HX9V)

Можна перевірити стан тріангуляції GPS. Коли відображено інформацію про місцезнаходження, увімкніть функцію тріангуляції фотоапарата.

1. MENU (Інформ. про місцезнаходж.) на диску керування

На екрані фотоапарата відображається інформація про місцезнаходження.
Індикатори GPS
Індикатор (A) змінюється відповідно до потужності отриманого сигналу GPS, коли увімкнено функцію GPS.

Індикатори GPS | Стан тріангуляції | Стан отримання сигналу GPS
Індикатор відсутній | Вимкнено | Для параметра [Налашт. GPS] встановлено значення [Вимк.] або сталася помилка.
| Утруднені умови | Фотоапарат не може отримати сигнал GPS і тому не може визначити місцезнаходження. Використовуйте фотоапарат на відкритому просторі.
| Пошук | Пошук супутників GPS. Для запуску тріангуляції може знадобитися кілька хвилин.
| Тріангуляція | Фотоапарат отримує сигнал GPS та може визначити місцезнаходження об’єкта. Під час тріангуляції відображатимуться значення широти і довготи (B).

Супутники та індикатори тріангуляції
Розташування супутника можна побачити на екрані з інформацією про місцезнаходження (C). Стан отримання інформації з супутника відображає індикатор тріангуляції (D). Індикатор тріангуляції світиться зеленим, якщо тріангуляцію завершено успішно.
Примітки

- Навіть тоді, коли фотоапарат отримує інформацію з супутників, тріангуляція може тривати певний час або не виконатись залежно від часу та місця.

- Не закривайте пальцем сенсор GPS під час пошуку супутників та під час проведення тріангуляції. Це зменшить чутливість сенсора GPS, та може виникнути помилка тріангуляції.

Пов’язані розділи
Налашт. GPS (лише для DSC-HX9V)
Функція GPS (лише для DSC-HX9V)
Нагору