Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Якість фільму/Розмір фільму

## Якість фільму/Розмір фільму

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більший розмір даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то вищою буде якість зображення.
Виберіть формат відеозйомки, натиснувши у режимі зйомки MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Формат відео]. [Додатково]
Якщо для параметра [Формат відео] вибрано значення [AVCHD 60i/60p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 60i) або [AVCHD 50i/50p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 50i), виберіть розмір відео в пункті [Якість фільму]. Якщо для параметра [Формат відео] вибрано значення [MP4], виберіть одне зі значень у пункті [Розмір фільму].

#### Якість відео (формат запису: [[AVCHD 60i/60p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 60i) або [AVCHD 50i/50p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 50i)

1. MENU [Якість фільму] потрібний режим

Відео, зняте в цьому форматі, записується у стандарті AVCHD із якістю приблизно 60 полів/с (для пристроїв із підтримкою формату 1080 60i) або 50 полів/с (для пристроїв із підтримкою формату 1080 50i), у черезрядковому режимі, зі звуком Dolby Digital.
Відео, зняте в цьому форматі, записується у стандарті AVCHD із якістю приблизно 60 кадрів/с (для пристроїв із підтримкою формату 1080 60i) або 50 кадрів/с (для пристроїв із підтримкою формату 1080 50i), у послідовному режимі, зі звуком Dolby Digital.

| Якість відео | Середня швидкість потоку | Опис
| AVC HD 28M (PS) | 28 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення, розміром 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення, розміром 1920×1080 (60і/50і)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка із високою якістю зображення, розміром 1920×1080 (60і/50і)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Мбіт/с | Зйомка зі звичайною якістю зображення, розміром 1440×1080 (60і/50і)

#### Якість відео (формат запису: MP4)

1. MENU [Розмір фільму] потрібний розмір

Фотоапарат передбачає можливість зйомки відео у форматі MPEG-4 зі швидкістю приблизно 30 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080/60i) або 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080/50i) із послідовною розгорткою та зі звуком формату AAC, формат MP4.

| Розмір відеозображення | Середня швидкість потоку | Опис
| MP4 12M | 12 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1440×1080
| MP4 6M | 6 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1280×720
| MP4 3M | 3 Мбіт/с | Зйомка відео стандарту VGA

Примітки

- Телефотозйомка здійснюється тоді, коли встановлено розмір зображення [MP4 3M].

- Відеофайли, записані з якістю зображення [AVC HD 28M (PS)], не можна записати на диск у такій же якості. Перед записом на диск потрібно змінити якість зображення за допомогою програми «PMB».
  Для запису дисків DVD та AVCHD не можна використовувати відеофайли, записані з якістю [AVC HD 24M (FX)]. Зберігайте відеофайли якості [AVC HD 24M (FX)] на дисках Blu-ray.

Нагору