Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Фокус

## Фокус

Використання функції універсального точкового автофокусування
Використання функцій попереднього встановлення відстані фокусування/ручного фокусування
Метод фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо у режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.
AF означає «автофокус» – функція, яка дозволяє автоматично налаштувати фокус.
На екрані відобразиться вибрана рамка шукача діапазону автофокуса.

1. MENU (Фокус) потрібний режим

| (Мульти AF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки спуску до половини в режимі фотозйомки, навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо увімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для обличчя.
| (Центр АF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті, що знаходиться у центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Центро-зважений автофок.) | Переміщення рамки шукача діапазону автофокуса в потрібне місце РК екрана і фокусування на надзвичайно маленьких об’єктах в дуже вузьких ділянках.
| (Напівручне) | Автоматичне та швидке фокусування на області на встановленій відстані. Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Цей режим варто застосовувати у разі повторної зйомки об’єкта, який знаходиться на тій самій відстані.
| (Ручний фокус) | Фокусування на об’єкті вручну.

Примітки

- У разі використання функції [Цифр. масштабув.] або [Підсвітка AF], рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною і відображається пунктирною лінією. У такому випадку фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- Якщо для режиму фокусування встановлено інше значення, аніж [Мульти AF], функція розпізнавання обличчя недоступна.

- Якщо увімкнено функцію стеження фокуса, фотоапарат фокусується із пріоритетом на об’єкті стеження.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Використання функції універсального точкового автофокусування

Ця функція корисна, коли зйомка здійснюється за допомогою штатива, а об’єкт знаходиться поза центральною ділянкою.
A: Рамка шукача діапазону автофокуса (жовта: налаштовувана/біла: зафіксована)

1. За допомогою диска керування налаштуйте положення рамки шукача діапазону автофокуса і натисніть .

Щоб скинути налаштування, знову натисніть посередині.
Примітка

- У випадку зміни методу фокусування налаштування рамки шукача діапазону автофокуса буде скинуто.

### Використання функцій попереднього встановлення відстані фокусування/ручного фокусування

Ці функції корисні, коли важко виконати належне фокусування, наприклад під час зйомки через вікно.
A: Шкала ручного фокусування
Діапазон фокусування від 5 см до (W), від 1 м 20 см до (T)

1. За допомогою диска керування встановіть потрібну відстань фокусування на панелі ручного фокусування і натисніть .
   Щоб змінити налаштування, ще раз натисніть кнопку . Щоб встановити потрібне положення, натискайте кнопки /// на диску керування.

Для грубого регулювання можна повертати диск керування.
Примітки

- Якщо встановлено дуже малу відстань фокусування, на зображені може бути видно пил або відбитки пальців, що були на об’єктиві. Протріть об’єктив м’якою ганчіркою тощо.

- Діапазон фокусування обмежується шкалою масштабування.

- У випадку зміни методу фокусування налаштовані значення ручного фокусування буде скинуто.

Пов’язані розділи
Фокус, що стежить
Нагору