Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení snímání > Digitál. transf.

## Digitál. transf.

Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické transfokace (až 4×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát transfokátor Smart nebo přesný digitální transfokátor.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastav.) (Nastavení pro záběr) [Digitál. transf.] požadovaný režim

| Smart () | Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy snímek nebude zkreslený (transfokátor Smart).
| Přesný () | Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 8×, včetně optické transfokace 4×. Mějte však na paměti, že kvalita snímku se při překročení rozsahu optické transfokace zhoršuje (Přesný digitální transfokátor).
| Vyp. | Nepoužívá digitální transfokaci.

Poznámky

- Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v následujících situacích:

- v režimu plynulého panoramatu;

- v režimu videa;

- když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- když je položka [Samospoušť] nastavena na možnost [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Transfokátor smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [16M] nebo [16:9(12M)].

- Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitální transfokace.

### Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru Smart (včetně optické transfokace 4×)

Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.

Velikost | Celkový rozsah transfokace
10M | Přibližně 5,1×
5M | Přibližně 7,1×
VGA | Přibližně 28×
16:9(2M) | Přibližně 9,6×

Zpět nahoru