Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ακίνητων εικόνων > Λήψη ακίνητων εικόνων

## Λήψη ακίνητων εικόνων

1. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργιών στο (Ακίνητη εικόνα) και κατόπιν πατήστε το κουμπί ON/OFF (Ισχύς).

1. Κρατήστε τη μηχανή σταθερή, όπως απεικονίζεται.

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής για εστίαση.

Όταν γίνει εστίαση στην εικόνα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και ανάβει η ένδειξη .

- Η μικρότερη απόσταση λήψης είναι περίπου 8 cm (W), 50 cm (T) (από το φακό).

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα.

Αν κάνετε λήψη ακίνητης εικόνας ενός θέματος στο οποίο είναι δύσκολο να εστιάσετε

- Αν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει αυτόματα στο θέμα, η ένδειξη κλειδώματος AE/AF αρχίζει πλέον να αναβοσβήνει αργά και ο χαρακτηριστικός ήχος δεν θα ακουστεί. Συνθέστε ξανά τη λήψη ή αλλάξτε τη ρύθμιση εστίασης. [Πληροφ.]

- Η εστίαση ενδεχομένως να είναι δύσκολη στις εξής περιπτώσεις:

- Είναι σκοτεινά και το θέμα βρίσκεται σε απόσταση.

- Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και στο φόντο είναι μικρή.

- Το θέμα βρίσκεται πίσω από γυαλί.

- Το θέμα κινείται γρήγορα.

- Υπάρχει αντανακλώμενο φως ή γυαλιστερές επιφάνειες.

- Το θέμα φωτίζεται από πίσω ή υπάρχει φως που αναβοσβήνει στο πλαίσιο της εικόνας.

Σχετικό θέμα
Προβολή ακίνητων εικόνων
Μέγ. εικόνας
Πίσω στην κορυφή