Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Αναγνώριση σκηνής

## Αναγνώριση σκηνής

Σχετικά με τη λειτουργία Προηγμένο
Η μηχανή ανιχνεύει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και μετά πραγματοποιεί τη λήψη. Όταν ανιχνευτεί κίνηση, η ευαισθησία ISO αυξάνεται ανάλογα με την κίνηση για να μειωθεί το θόλωμα του θέματος (ανίχνευση κίνησης).
Η μηχανή αναγνωρίζει τους ακόλουθους τύπους σκηνικών. Όταν η μηχανή προσδιορίσει τη βέλτιστη σκηνή, εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο και οδηγό.
(Ημίφως), (Πορτραίτο σε ημίφως), (Ημίφως με τρίποδο), (Οπίσθιος φωτισμός), (Πορτραίτο οπίσθ. φωτισμ.), (Τοπία), (Μάκρο), (Κοντινή εστίαση), (Πορτραίτο)

1. MENU (Λειτουργία ΕΓΓ) (Ευφυές αυτόματο) (Αναγνώριση σκηνής) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Όταν η μηχανή αναγνωρίσει το σκηνικό, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις και κάνει λήψη της εικόνας.
| (Προηγμένο) | Όταν η μηχανή αναγνωρίσει το σκηνικό, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις. Όταν η μηχανή αναγνωρίσει τα σκηνικά (Ημίφως), (Πορτραίτο σε ημίφως), (Ημίφως με τρίποδο), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο οπίσθ. φωτισμ.), αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση και πραγματοποιεί λήψη μιας άλλης εικόνας. Όταν πραγματοποιήσετε λήψη δύο εικόνων διαδοχικά, η ένδειξη + στο εικονίδιο θα γίνει πράσινη. Όταν γίνει λήψη δύο καρέ, οι δύο εικόνες εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη αμέσως μετά τη λήψη.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία αναγνώρισης σκηνής δεν ενεργοποιείται όταν κάνετε λήψη εικόνων με τη χρήση του ψηφιακού ζουμ.

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις φλας είναι [Αυτόματα] και [ Όχι].

- Τα σκηνικά αυτά ενδέχεται να μην αναγνωριστούν ανάλογα με την περίπτωση.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

### Σχετικά με τη λειτουργία Προηγμένο

Στη λειτουργία [Προηγμένο], η μηχανή πραγματοποιεί λήψη δύο εικόνων διαδοχικά με τις ρυθμίσεις να διαφέρουν όπως περιγράφεται παρακάτω, όταν αναγνωρίσει τα σκηνικά (Ημίφως), (Πορτραίτο σε ημίφως), (Ημίφως με τρίποδο), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο οπίσθ. φωτισμ.), τα οποία τείνουν να θολώνουν. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από τις δύο εικόνες των οποίων έγινε λήψη.

| Πρώτη εικόνα* | Δεύτερη εικόνα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό | Πραγματοποιεί λήψη με αυξημένη την ευαισθησία και μειωμένο το κούνημα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό με οδηγό το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας | Πραγματοποιεί λήψη με αυξημένη ευαισθησία με το πρόσωπο ως οδηγό και μειωμένο το κούνημα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό | Πραγματοποιεί λήψη με ακόμα πιο αργή ταχύτητα κλείστρου χωρίς αύξηση της ευαισθησίας
| Πραγματοποιεί λήψη με το φλας | Πραγματοποιεί λήψη με προσαρμοσμένη τη φωτεινότητα και την αντίθεση του φόντου (DRO plus)
| Πραγματοποιεί λήψη με το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας ως οδηγό | Πραγματοποιεί λήψη με προσαρμοσμένη τη φωτεινότητα και την αντίθεση του προσώπου και του φόντου (DRO plus)

* Όταν το [Φλας] έχει οριστεί σε [Αυτόματα].
Τι είναι η λειτουργία Μείωσης κλειστών ματιών;
Όταν έχει οριστεί η επιλογή [Προηγμένο], η μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα διαδοχική λήψη δύο εικόνων*, όταν αναγνωρίσει το εικονίδιο (Πορτραίτο). Η μηχανή θα επιλέξει, θα εμφανίσει και θα εγγράψει αυτόματα την εικόνα, στην οποία τα μάτια του θέματος δεν είναι κλειστά. Εάν τα μάτια είναι κλειστά και στις δύο εικόνες, εμφανίζεται το μήνυμα "Ανίχνευση κλειστών ματιών".
* Εκτός από την περίπτωση όπου το φλας ανάβει στροβοσκοπικά/όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή.
Πίσω στην κορυφή