Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Tietokoneet

## Tietokoneet

Tietokone ei tunnista kameraa.

- Kun akun lataus on heikko, lataa kamera.

- Aseta [USB-liitäntä] valinnaksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Käytä erillistä USB-yhteyskaapelia (mukana).

- Irrota USB-yhteyskaapeli sekä tietokoneesta että kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla.

- Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.

- Kytke kamera suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta.

- Aseta [LUN-asetukset] valinnaksi [Useita]. [Tietoja]

Kuvia ei voi tuoda.

- Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla. [Tietoja]

Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB” ei käynnisty automaattisesti.

- Muodosta USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle.

Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB Portable” ei käynnisty.

- Aseta [LUN-asetukset] valinnaksi [Useita]. [Tietoja]

- Aseta [USB-liitäntä] valinnaksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Liitä tietokone verkkoon.

Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.

- Jos käytät ”PMB”-ohjelmaa, katso ”PMB Help”. [Tietoja]

- Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.

Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.

- Toista videota suoraan sisäisestä muistista. Tuo video tietokoneelle ”PMB”-ohjelmalla ja toista se sitten. [Tietoja]

Tietokoneeseen vietyjä kuvia ei voi katsella kameralla.

- Vie kuvat kameran tunnistamaan kansioon, esim. ”101MSDCF”, ja toista ne sitten kansionäkymässä. [Tietoja]

- Rekisteröi kuva kuvatietokantatiedostoon ja toista näkymässä [Pvm. -näkymä]. [Tietoja]

- Tässä kamerassa ei ole tapahtumanäkymää.

Takaisin ylös