Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä painamalla ohjauspainikkeessa DISP (Näytön asetukset).

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvakoko
| Valotusohjelma
| Kuvaustila (Älykäs automaattisäätö / Ohjelmoitava automaattinen / SteadyShot / Pyyhkäisypanoraama / Videotila)
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valkotasapaino
| Mittausmuoto
| Tärinävaroitus
| Suljettujen silmien esto
| Valotuksen tunnistus
| DRO
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4 | Zoomaussuhde
| Lähitarkennus

Näyttö | Selitys
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-numero
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
KUVAA Valmis | Videon tallennus / Videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)

Näyttö | Selitys
| Tallennuskansio
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
100min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennusväline (sisäinen muisti)
| Salamavalotila
| Punasilmäisyyden esto
| Salama latautuu

Näyttö | Selitys
| Itselaukaisin
| Ylikuumenemisvaroitus
| Kasvontunnistus
| Kohde
| Sarjan asetukset
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvakoko
| Suojaa
| Toistozoomaus
| Katselutila
| Lähettää tilauksen

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2011 1 1 9:30 AM | Toistokuvan tallennuspäivä/-aika

Näyttö | Selitys
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero / Valittuun kansioon tallennettujen kuvien määrä
| Toistoväline (sisäinen muisti)
| Kansion vaihtaminen
| Mittausmuoto
| Salamavalotila
| Valkotasapaino
ISO400 | ISO-numero
| Tietokantatiedosto täynnä / Varoitus tietokantatiedostovirheestä

Näyttö | Selitys
+2.0EV | Valotusarvo
500 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
| Toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös