Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Bal blanc

## Bal blanc

Règle les tonalités de couleur en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d’une image ne paraissent pas naturelles.

1. MENU (Bal blanc) le mode souhaité

| (Auto) | Ajuste automatiquement la balance des blancs de sorte que les couleurs paraissent naturelles.
| (Lumière jour) | Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d’artifice, etc.
| (Nuageux) | Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
| (Bal Blancs ss éclairage fluo1) (Bal Blancs ss éclairage fluo2) (Bal Blancs ss éclairage fluo3) | [Bal Blancs ss éclairage fluo1] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc. [Bal Blancs ss éclairage fluo2] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc naturel. [Bal Blancs ss éclairage fluo3] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc de jour.
| (Incandescent) | Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
| (Flash) | Effectue un réglage pour les conditions du flash.
| (Press. uniq) | Règle la balance des blancs en fonction de la source de lumière. La couleur blanche mémorisée en mode [Rég pres uniq] est le blanc de référence. Utilisez ce mode si le mode [Auto] ou d’autres modes ne peuvent pas restituer la couleur correctement.
| (Rég pres uniq) | Mémorise le blanc de référence qui sera utilisé en mode [Press. uniq].

Remarques

- Sous un éclairage fluorescent tremblotant, il se peut que la fonction de balance des blancs ne fonctionne pas correctement, même si vous sélectionnez [Bal Blancs ss éclairage fluo1], [Bal Blancs ss éclairage fluo2] ou [Bal Blancs ss éclairage fluo3].

- Lors de la prise de vue avec flash dans un mode autre que [Flash], [Bal blanc] est réglé sur [Auto].

- Lorsque [Flash] est réglé sur [Activé] ou [Sync lente], la balance des blancs ne peut être réglée que sur [Auto], [Flash], [Press. uniq] ou [Rég pres uniq].

- [Rég pres uniq] ne peut pas être sélectionné pendant le chargement du flash.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

### Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]

1. Effectuez le cadrage sur un objet blanc, tel qu’une feuille de papier remplissant tout l’écran, dans les mêmes conditions d’éclairage que pour filmer le sujet.

1. MENU (Bal blanc) [Rég pres uniq] sur la touche de commande

L’écran devient momentanément noir et lorsque la balance des blancs a été ajustée et enregistrée, l’écran d’enregistrement s’affiche à nouveau.
Remarques

- Si l’indicateur clignote pendant la prise de vue, la balance des blancs n’est pas encore réglée ou ne peut pas être réglée. Utilisez la balance des blancs automatique.

- Ne secouez pas et ne heurtez pas l’appareil pendant que la fonction [Rég pres uniq] est en cours.

- Quand le mode Flash est réglé sur [Activé] ou sur [Sync lente], la balance des blancs est réglée dans des conditions d’utilisation du flash.

Effets des conditions d’éclairage
La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d’éclairage.
Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez les ajuster manuellement à l’aide de la fonction Balance des blancs.
Lumière du jour (Blanche, standard)
Nuageux (Bleuâtre)
Fluorescent (Verdâtre)
Incandescent (Rougeâtre)
Haut