Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Reconnaissance de scène

## Reconnaissance de scène

Mode avancé
L’appareil détecte automatiquement les conditions de prise de vue, puis prend la photo. Lorsqu’un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet (Détection de mouvement).
L’appareil reconnaît les types de scène suivants. Lorsque l’appareil détermine la scène optimale, il affiche l’icône et le guide correspondants.
(Crépuscule), (Portrait crépus), (Crépuscule avec trépied), (Contre-jour), (Portrait en contre-jour), (Paysage), (Macro), (Plan rapproché), (Portrait)

1. MENU (Mode ENR) (Mode Auto Intelligent) (Reconnaissance de scène) le mode souhaité

| (Auto) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend la photo.
| (Avancé) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Lorsque l’appareil reconnaît (Crépuscule), (Portrait crépus), (Crépuscule avec trépied), (Contre-jour) ou (Portrait en contre-jour), il modifie automatiquement le réglage et prend une autre photo. Lorsque vous prenez deux photos consécutives, le repère + de l’icône vire au vert. Si deux vues sont prises, les deux images s’affichent côte à côte immédiatement après la prise de vue.

Remarques

- La Reconnaissance de scène ne fonctionne pas lorsque vous prenez des vues en utilisant le zoom numérique.

- Les réglages de flash disponibles sont [Auto] et [Désactivé].

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

### Mode avancé

En mode [Avancé], l’appareil prend deux vues consécutives avec des réglages différents, indiqués dans le tableau suivant, lorsqu’il reconnaît des scènes (Crépuscule), (Portrait crépus), (Crépuscule avec trépied), (Contre-jour) ou (Portrait en contre-jour) qui ont tendance à être floues. Vous pouvez sélectionner celle des deux vues que vous préférez.

| Première image* | Seconde image
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le bougé
| Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le bougé
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue avec une vitesse d’obturation encore plus lente sans augmentation de la sensibilité
| Prise de vue avec le flash | Prise de vue avec réglage de la luminosité et du contraste de l’arrière-plan (DRO plus)
| Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue avec réglage de la luminosité et du contraste du visage et de l’arrière-plan (DRO plus)

* Lorsque [Flash] est réglé sur [Auto].
Qu’est-ce que la fonction Atténuation yeux fermés ?
Si vous sélectionnez [Avancé], l’appareil prend automatiquement deux photos consécutives* s’il reconnaît le mode (Portrait). L’appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l’image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Si les yeux sont fermés dans les deux images, le message « Yeux fermés détectés » s’affiche.
* Sauf en mode Flash activé ou en mode d’obturation lente.
Haut