Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Prise de photos/films

## Prise de photos/films

Impossible d’enregistrer des images.

- Vérifiez l’espace disponible de la mémoire interne.

- Supprimez des images inutiles. [Détails]

- La prise de vue n’est pas possible pendant la charge du flash.

- Réglez le sélecteur de mode sur (Photo) pour photographier.

- Réglez le sélecteur de mode sur (Film) pour filmer.

La fonction de détection de sourire est inopérante.

- L’appareil ne prend une photo que lorsqu’il détecte un sourire. [Détails]

L’image n’est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Lors de la prise de vue, vérifiez que l’objectif se trouve à une distance supérieure aux distances de prise de vue minimum suivantes par rapport au sujet :

- En mode Auto intelligent ou en mode Facile : Environ 1 cm (13/32 po.) (W) / 50 cm (19 3/4 po.) (T) de l’objectif.

- Dans les autres modes d’enregistrement : Environ 8 cm (3 1/4 po.) (W) / 50 cm (19 3/4 po.) (T) de l’objectif. Vous pouvez également passer en mode de mise au point rapprochée et effectuer la prise de vue à environ 1 cm à 20 cm (13/32 po. à 7 7/8 po.) du côté W.

- Le mode (Paysage), (Crépuscule) ou (Feux d’artifice) est sélectionné en mode Sélection scène lorsque vous photographiez.

Le zoom ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique en mode Panorama par balayage.

- Selon la taille d’image, vous ne pouvez pas utiliser le zoom intelligent. [Détails]

- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique lorsque :

- La Détection de sourire est active.

- [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

Impossible de sélectionner la fonction Détection de visage.

- Vous ne pouvez sélectionner la fonction Détection de visage que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le mode de mesure sur [Multi].

- Vous ne pouvez pas sélectionner la fonction Détection de visage si le mode Plan rapproché est activé.

Le flash ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque :

- Le mode Rafale est sélectionné. [Détails]

- Le mode (Sensibil élevée), (Crépuscule) ou (Feux d’artifice) est sélectionné en mode Sélection scène.

- Vous effectuez une prise de vue en mode Panorama par balayage.

- Vous effectuez une prise de vue en mode Film.

- Réglez le flash sur (Activé) lorsque le mode Sélection scène est réglé sur le mode (Paysage), (Gastronomie), (Animal domestique), (Plage) ou (Neige). [Détails]

Des points blancs flous apparaissent sur les images prises avec le flash.

- Des particules (poussière, pollen, etc.) dans l’air ont réfléchi la lumière du flash et apparaissent sur l’image. Ce n’est pas une anomalie. [Détails]

La fonction de prise de vue en gros plan (Macro/mise au point activée) est inopérante.

- Le mode (Paysage), (Crépuscule) ou (Feux d’artifice) est sélectionné en mode Sélection scène.

- Lorsque le mode Plan rapproché est sélectionné, la distance de prise de vue est d’environ 1 cm à 20 cm (13/32 po. à 7 7/8 po.).

- [Macro] est réglé sur [Auto] dans les cas suivants :

- En mode Film

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

- En mode Facile

- En mode Panorama par balayage

- Lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

La date et l’heure ne sont pas affichées sur l’écran LCD.

- La date et l’heure ne s’affichent pas pendant la prise de vue. Elles ne s’affichent que pendant la lecture.

Impossible d’horodater les images.

- Cet appareil ne dispose pas d’une fonctionnalité permettant d’incruster la date sur des images. Vous pouvez imprimer ou enregistrer des images avec la date au moyen de « PMB ». [Détails]

Le nombre F et la vitesse d’obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que vous le maintenez sur cette position.

- L’exposition est incorrecte. Corrigez l’exposition. [Détails]

Les couleurs des images ne sont pas correctes.

- Réglez la balance des blancs. [Détails]

Des rayures blanches ou violettes apparaissent dans les parties claires du sujet ou tout l’écran de l’image devient rougeâtre.

- Ce phénomène est appelé maculage. Ce n’est pas une anomalie. Le maculage n’est pas enregistré sur les photos, mais il est enregistré sous la forme de bandes ou de couleurs irrégulières sur les images ou les films en mode Panorama par balayage.
  (Les « parties claires » désignent le soleil ou des éclairages électriques qui sont beaucoup plus lumineux que la scène qui les entoure.)

Des parasites apparaissent sur l’image lorsque vous regardez l’écran dans un endroit sombre.

- L’appareil tente d’améliorer la visibilité de l’écran en augmentant temporairement la luminosité de l’image dans des conditions de faible éclairage. Ceci est sans effet sur l’image enregistrée.

Les yeux du sujet sont rouges.

- Réglez [Attén. yeux roug] sur [Auto] ou [Act]. [Détails]

- Lorsque vous utilisez le flash, prenez le sujet à une distance inférieure à la portée du flash.

- Eclairez la pièce avant de prendre le sujet.

- Retouchez l’image à l’aide de [Retoucher] [Correction des yeux rouges] dans le menu de visualisation [Détails] ou corrigez-la à l’aide de « PMB ». [Détails]

Des points apparaissent et restent sur l’écran.

- Ce n’est pas une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés.

Impossible d’effectuer une prise de vue en rafale.

- La mémoire interne est pleine. Supprimez des images inutiles. [Détails]

- Le niveau de la batterie est faible. Rechargez l’appareil photo.

La même image est prise plusieurs fois.

- Réglez [Réglages Rafale] sur [Une seule image]. [Détails]

- [Reconnaissance de scène] est réglé sur [Avancé]. [Détails]

Le témoin Alimentation/Charge clignote pendant la charge.

- Si vous chargez une batterie qui n’a pas été employée depuis longtemps, il se peut que le témoin Alimentation/Charge clignote.

La batterie n’est pas chargée, même après l’extinction du témoin Alimentation/Charge.

- Ce phénomène se produit lorsque vous chargez l’appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Il est recommandé de procéder à la charge de la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F).

Haut