Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (snimanje) > Stavke izbornika MENU (snimanje) > Prepoznavanje scena

## Prepoznavanje scena

O naprednom načinu
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku kako bi se smanjila zamućenost slike (otkrivanje pomaka).
Fotoaparat prepoznaje sljedeće vrste scena. Kad fotoaparat određuje optimalnu scenu, prikazuje odgovarajuću ikonu i upute.
(Sumrak), (Portret u sumrak), (Sumrak pomoću stativa), (Protusvjetlo), (Portret na protusvjetlu), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Blisko izoštravanje), (Portret)

1. MENU (Način snimanja) (Inteligentno automatsko) (Prepoznavanje scena) željeni način rada

| (Autom.) | Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke i snima sliku.
| (Napredno) | Kad fotoaparat prepozna scenu, prelazi na najprikladnije postavke. Kad fotoaparat prepozna (Sumrak), (Portret u sumrak), (Sumrak pomoću stativa), (Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu), automatski mijenja postavku i snima drugu sliku. Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni promijenit će boju u zelenu. Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje slike jedna do druge.

Napomene

- Funkcija Prepoznavanje scene ne radi kada slike snimate pomoću digitalnog zuma.

- Dostupne postavke bljeskalice su [Autom.] i [Isključeno].

- U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.

- Možda nećete moći postaviti neke stavke izbornika MENU, ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u odjeljku »Stavke izbornika MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

### O naprednom načinu

U načinu [Napredno] fotoaparat snima dvije slike jednu za drugom uz odgovarajuće postavke kad prepozna scene (Sumrak), (Portret u sumrak), (Sumrak pomoću stativa), (Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu). Moguć je nastanak zamućenja. Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.

| Prva slika* | Druga slika
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom | Snimanje s povećanom osjetljivošću i smanjenjem učinka potresanja
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom uz korištenje lica na koje bljeskalica bljesne kao referentno | Snimanje s povećanom osjetljivošću s referentnim licem i smanjenjem učinka potresanja
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom | Snimanje s još duljim vremenom ekspozicije bez povećanja osjetljivosti
| Snimanje s bljeskalicom | Snimanje s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i kontrastom (DRO plus)
| Snimanje s korištenjem lica na koje bljeskalica bljesne kao referentno | Snimanje s podešenim osvjetljenjem i kontrastom referentnog lica i pozadine (DRO plus)

* Kad je [Bljeskalica] postavljena na [Autom.].
Što je funkcija sprečavanja zatvorenih očiju?
Kad je fotoaparat postavljen na [Napredno], automatski snima dvije slike uzastopno* nakon što prepozna (Portret). Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obje slike, prikazat će se poruka »Otkriveno zatvoreno oko«.
* Osim kad se aktivira bljeskalica/kad je duljina ekspozicije velika.
Natrag na vrh