Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen / over deze camera > Voorzorgsmaatregelen > Ingebouwde batterij

## Ingebouwde batterij

### Opladen van de batterij

- Wij adviseren u om de batterij op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C. Het is mogelijk dat de batterij niet efficiënt wordt opgeladen buiten dit temperatuurbereik.

- Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen. Contacteer hiervoor uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

### Doeltreffend gebruik van de batterij

- Bij lage temperaturen verminderen de prestaties van de batterij. Op koude plaatsen zal de gebruiksduur van de batterij dus korter zijn.

- De batterij zal snel leeg raken als u de flitser of zoom vaak gebruikt.

- Laat de camera niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.

### Bewaren van de batterij

- Als u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt, dient u deze minstens één keer per jaar volledig op te laden en te ontladen. Bewaar de camera op een koele, droge plaats.

### Levensduur van de batterij

- De levensduur van de batterij is beperkt. De capaciteit van de batterij neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Als de gebruikstijd tussen twee laadbeurten gevoelig afgenomen is, contacteert u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

- De levensduur van de batterij varieert naargelang de manier waarop deze wordt bewaard en de omstandigheden en omgeving waarin de batterij wordt gebruikt.

### Over de resterende batterijlading

A: vol
B: leeg

- De indicator voor de resterende batterijlading wordt weergegeven op het LCD-scherm.

- Het duurt ongeveer een minuut voor de indicator voor de resterende batterijlading correct wordt weergegeven.

- De indicator voor de resterende batterijlading is onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet correct.

- Wanneer [Stroombesparing] ingesteld is op [Standaard] of [Uithoudverm.] en u de camera gedurende een bepaalde periode niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt het LCD-scherm verduisterd en wordt de camera automatisch uitgeschakeld (automatische uitschakelfunctie).

Terug naar boven