Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > Środki ostrożności > Wbudowany akumulator

## Wbudowany akumulator

### O ładowaniu akumulatora

- Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie zostać efektywnie naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.

- Kiedy czas pracy akumulatora spadnie do połowy, nawet po całkowitym jego naładowaniu, należy wymienić akumulator. Więcej informacji można uzyskać u najbliższego dealera firmy Sony.

### Efektywne wykorzystywanie akumulatora

- Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach akumulator będzie działał krócej.

- Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.

- Nie zostawiać aparatu w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na słońcu.

### Jak przechowywać akumulator

- Nawet jeśli aparat nie jest używany przez dłuższy czas, należy przynajmniej raz w roku całkowicie naładować akumulator i go rozładować. Aparat należy również przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

### O żywotności akumulatora

- Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeśli wyraźnemu skróceniu ulegnie czas między ładowaniami, należy skontaktować się z najbliższym dealerem firmy Sony.

- Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.

### Informacje o pozostałej energii akumulatora

A: Wysoka
B: Niska

- Na ekranie LCD pojawi się wskaźnik pozostałej mocy.

- Pojawienie się poprawnego wskazania pozostałej mocy może potrwać około minuty.

- W pewnych okolicznościach wskaźnik pozostałej mocy może pokazywać błędne wartości.

- Jeśli opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.] i jeśli aparat będzie włączony i bezczynny przez pewien czas, ekran LCD pociemnieje, a następnie aparat wyłączy się automatycznie (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

Powrót do początku