Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Mensagens

## Mensagens

Se aparecerem as seguintes mensagens, siga as instruções.

- O nível da bateria é baixo. Carregue imediatamente a bateria. Dependendo das condições de utilização, o indicador pode piscar mesmo se ainda existirem 5 a 10 minutos de tempo restante na bateria.

Erro de sistema

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Sobreaquecimento da câmara
Deixar arrefecer

- A temperatura da câmara aumentou. A alimentação pode desligar automaticamente ou poderá ser incapaz de gravar filmes. Deixe a câmara num local fresco até a temperatura diminuir.

Erro na memória interna

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Erro de formatação da memória interna

- Formate o suporte outra vez. [Detalhes]

Sem imagens

- Nenhuma das imagens que se podem reproduzir foi gravada na memória interna.

Sem imagens fixas

- A pasta ou data seleccionadas não contêm um ficheiro que possa ser reproduzido numa apresentação de slides.

Erro pasta

- Uma pasta com os mesmos três primeiros dígitos já existe na memória interna (por exemplo: 123MSDCF e 123ABCDE). Seleccione outra pasta [Detalhes], ou crie uma pasta nova. [Detalhes]

Não pode criar mais pastas

- A pasta com um nome a começar por “999” existe na memória interna. Neste caso, não pode criar pastas.

Esvaziar conteúdos da pasta

- Tentou eliminar uma pasta com um ou mais ficheiros. Elimine todos os ficheiros e, em seguida, elimine a pasta.

Pasta protegida

- Tentou eliminar uma pasta que está protegida como só de leitura num computador.

Não consegue mostrar arquivo

- Ocorreu um erro enquanto a imagem estava a ser reproduzida.
  Não existem garantias para reprodução, nesta câmara, de ficheiros com imagens que foram processadas num computador ou imagens fotografadas utilizando outras câmaras.

Pasta só de leitura

- Seleccionou uma pasta que não pode ser definida como pasta de gravação na câmara. Seleccione outra pasta. [Detalhes]

Arquivo protegido

- Liberte a protecção. [Detalhes]

Tam. imag. ultrap.

- Está a reproduzir uma imagem de um tamanho que não pode ser reproduzido na câmara.

Incapaz de detectar cara para retoque

- Pode não ser capaz de retocar a imagem, dependendo da imagem.

(Indicador de aviso de vibração)

- Pode ocorrer vibração da câmara devido a luz insuficiente. Utilize o flash ou monte a câmara num tripé para a fixar.

Máximo de imagens seleccionadas

- Pode seleccionar até 100 ficheiros quando utilizar [Múltiplas Imagens].

- Pode adicionar marcas (Ordem de Transferência) de até 999 ficheiros.

Erro de Música

- Elimine o ficheiro de Música ou substitua-o por um ficheiro de Música normal.

- Execute [Esvaziar Música] e, em seguida, descarregue um novo ficheiro de Música.

Erro de formatação de música

- Execute [Esvaziar Música].

Operação não pode ser executada em arquivos não suportados

- O processamento e outras funções de edição da câmara não podem ser executados em ficheiros de imagem que tenham sido processados utilizando um computador ou imagens que foram gravadas com outras câmaras.

A preparar Ficheiro Base Dados Imag Aguardar

- A câmara restaura as informações de data, etc., em casos onde as imagens tenham sido eliminadas num PC, etc.

- O Ficheiro Base de Dados de Imagens necessário é criado após a memória interna ser formatada.

- O número de imagens excede o número para o qual a gestão da data num ficheiro de base de dados pela câmara é possível. Para registar imagens adicionais no Ficheiro Base de Dados de Imagens, elimine imagens na [Vista de Data].

- Não é possível gravar para o Ficheiro Base de Dados de Imagens da câmara ou reproduzir utilizando a [Vista de Data]. Utilize o “PMB” para efectuar uma cópia de segurança de todas as imagens para um PC e utilize-o para restaurar a memória interna.

Erro Ficheiro da Base de Dados Imag.
Não pode recuperar

- Importe todas as imagens para o computador com o “PMB” e formate a memória interna. [Detalhes]
  Para visualizar as imagens novamente com a câmara, exporte as imagens importadas para a câmara com o “PMB”.

Função de gravação indisponível devido a temperatura interna alta

- A temperatura da câmara aumentou. Só pode gravar imagens quando a temperatura tiver baixado.

A gravação parou devido a maior temperatura da câmara

- A gravação parou devido a uma subida de temperatura ao gravar um filme. Aguarde até que a temperatura desça.

- Quando grava filmes durante um longo período de tempo, a temperatura da câmara sobe. Neste caso, pare de gravar filmes.

Voltar ao topo