Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Burst-inställningar

## Burst-inställningar

Det går att ställa in tagningsläget på enbildsläget eller burstläget.

1. MENU (Burst-inställningar) önskat läge

| (Enbildstagning) | Kameran tar en enda bild.
| (Burst) | Kameran tar upp till 100 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

Observera

- [Blixt] är inställt på [Av].

- Vid tagning med självutlösaren lagras en serie på upp till 5 bilder.

- Tagningsintervallet kan bli längre beroende på bildstorleksinställningen.

- [Skärpa], [Vitbalans], och [EV] justeras för den första bilden och dessa inställningar används också för de andra bilderna.

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag eller om internminnet blir fullt.

- Det kan hända att vissa funktioner eller MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i vissa tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-alternativ som inte går att använda i vissa tagningslägen” för mer information. [Mer information]

Tillbaka till överst