Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > ISO

## ISO

Fotoğraf makinesi Program Otomatik ayarına getirildiğinde ışık hassasiyetini ayarlar.

1. MENU (ISO) istenen mod

| (Otomatik) | ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.
| ////// | ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçerek) karanlık ortamlarda veya hareketli nesnelerde bulanıklığı azaltabilirsiniz.

ISO Hassasiyetini Ayarlama (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi)
ISO hassasiyeti ışık alan görüntü sensörüne sahip kayıt ortamları için bir hız derecesidir. Pozlama aynı olduğu zaman bile, görüntüler ISO hassasiyeti nedeniyle farklılık gösterir.
Yüksek ISO hassasiyeti
Karanlık ortamlarda bile, bulanıklığı azaltmak için enstantaneyi uzatarak parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak, pozlama yetersiz olduğu zaman görüntü daha karanlık çıkabilir.
Not

- Kayıt modu Seri Çekim modu olarak ayarlandığında veya [DRO] için [DRO plus] ayarı seçildiğinde, [ISO AUTO], [ISO 80] ile [ISO 800] arasındaki değerler dışında kalan ISO ayarları seçilemez.

En üste geri dön