Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod hakkında
Fotoğraf makinesi otomatik olarak çekim koşullarını algılar ve sonra fotoğrafı çeker. Hareket algılandığında, konu bulanıklaşmasını azaltmak için harekete göre ISO hassasiyeti arttırılır (Hareket Algılama).
Bu fotoğraf makinesi, aşağıdaki türden sahneleri tanır. Fotoğraf makinesi en uygun sahneyi belirlediğinde ilgili simgeyi ve kılavuzu görüntüler.
(Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık), (Ters Işıkta Portre), (Peyzaj), (Makro), (Yakına Odaklanma), (Portre)

1. MENU (KAYIT modu) (Akıllı otomatik) (Sahne Tanıma) istenen mod

| (Otomatik) | Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer ve fotoğrafı çeker.
| (Gelişmiş) | Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer. Fotoğraf makinesi (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre), sahnesini tanıdığında, otomatik olarak ayarı değiştirir ve başka bir fotoğraf çeker. Art arda iki resim çektiğinizde, simgesi üzerindeki + işareti yeşil olur. İki kare çekildiğinde, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana görüntülenir.

Notlar

- Dijital zoom kullanılırken Sahne Tanıma kullanılamaz.

- Kullanılabilir flaş ayarları [Otomatik] ve [Kapalı] seçenekleridir.

- Mevcut duruma bağlı olarak bu sahneler tanınmayabilir.

- Seçilen kayıt moduna bağlı olarak bazı MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı kayıt modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Gelişmiş mod hakkında

[Gelişmiş] modunda, fotoğraf makinesi çekimi zor bir sahneyi (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre) tanıdığında ayarları aşağıdaki gibi değiştirir ve farklı ayarlarla art arda iki görüntü çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkronizasyon modunda çekim | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim yapar
| Flaşın kılavuz olarak yüze seçici vurum yaptığı Yavaş Senkronizasyon modunda çekim | Yüzün kılavuz olarak kullanıldığı ve titremenin azaltıldığı artırılmış hassasiyetle çekim
| Yavaş Senkronizasyon modunda çekim | Hassasiyeti arttırmadan uzun enstantanede çekim yapar
| Flaşla çekim | Arka planın parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çekim (DRO plus)
| Flaşın kılavuz olarak yüze seçici vurum yaptığı çekim | Yüzün ve arka planın parlaklık ve kontrastı ayarlanarak yapılan çekim (DRO plus)

* Flaş ayarı [Flaş] [Otomatik] olduğunda.
Kapalı Göz Giderme işlevi nedir?
[Gelişmiş] olarak ayarlandığında, fotoğraf makinesi (Portre) öğesini tanıdığında otomatik olarak arka arkaya* iki fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi gözlerin kapatılmamış olduğu görüntüyü otomatik olarak seçer, gösterir ve kaydeder. Her iki fotoğrafta da gözler kapalı çıkmışsa, “Kapalı göz algılandı” mesajı görüntülenir.
* Flaşın arka arkaya patladığı/enstantanenin uzun olduğu durumlar hariç.
En üste geri dön