Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налашт. серійної зйомки

## Налашт. серійної зйомки

Можна вибрати режим зйомки одного зображення (одне зображення) або режим серійної зйомки.

1. MENU (Налашт. серійної зйомки) потрібний режим

| (Один) | Фотоапарат робить один знімок.
| (Серія) | У разі натиснення й утримування кнопки спуску здійснюється зйомка до 100 зображень поспіль однією серією.

Примітки

- [Спалах] отримує значення [Вимк.].

- Під час здійснення зйомки за допомогою автоспуску виконується запис серії до 5 зображень.

- Інтервал запису стає довшим залежно від налаштованого розміру зображення.

- Значення [Фокус], [Баланс білого] й [EV] встановлюються для першого знімка і потім використовуються для наступних знімків.

- Якщо рівень заряду батареї низький або внутрішня пам’ять заповнена, серійна зйомка припиняється.

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте у розділах «Функції, які неможливо використовувати залежно від режиму запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору