Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Автоспуск

## Автоспуск

Зйомка автопортрета з автоспуском

1. Натисніть (Автоспуск) на кнопці керування.

1. Виберіть потрібний режим за допомогою кнопки керування.

| (Вимк.) | Автоспуск не використовується.
| (10 сек.) | Встановлює 10-секундну затримку автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску і, поки затвор не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Щоб скасувати, знову натисніть .
| (2 сек.) | Встановлює 2-секундну затримку автоспуску.
| (Автопортрет, одна людина) | Встановлення автоспуску в режим автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал, і через 2 секунди спрацьовує затвор.
| (Автопортрет, дві людини)

Підказки щодо запобігання розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата і натиснення кнопки спуску ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата. Ефект тремтіння фотоапарата часто виникає за умов тьмяного освітлення або довгої витримки, наприклад у режимах (Портрет у сутінках) та (Сутінки).
У такому разі скористайтеся викладеними нижче порадами.

- Радимо здійснювати зйомку із 2-секундною затримкою таймера автоспуску і стабілізувати фотоапарат, міцно притиснувши руки до тіла після натискання кнопки спуску.

- Щоб надійно зафіксувати фотоапарат, скористайтеся штативом або розмістіть фотоапарат на рівній поверхні.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції можуть бути недоступними. Детальніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати залежно від режиму запису». [Додатково]

### Зйомка автопортрета з автоспуском

Скеруйте об’єктив на себе, щоб ваше обличчя відображалося на екрані. Фотоапарат виконає розпізнавання об’єкта зйомки, після чого спрацює затвор. Фотоапарат визначає оптимальну композицію знімка таким чином, щоб захопити всі обличчя. Не рухайте фотоапаратом після того, як прозвучить сигнал.

- Також можна зробити знімок, натиснувши кнопку спуску під час роботи.

Нагору