Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли фотоапарат встановлено у режим автоматичного програмування.

1. MENU (ISO) потрібний режим

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| ////// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки підвищенню чутливості ISO (встановіть більше значення).

Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість записуючого пристрою з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Примітка

- Можна встановити тільки [ISO AUTO], [ISO 80]-[ISO 800], якщо вибрано режим серійної зйомки або для параметра [DRO] задано значення [DRO plus].

Нагору