Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розпізнавання сцен

## Розпізнавання сцен

Про додатковий режим
Фотоапарат автоматично виявляє умови зйомки, а потім виконує зйомку. Коли буде виявлено рух, чутливість ISO збільшиться відповідно до руху, щоб зменшити розмитість об’єкта (виявлення руху).
Фотоапарат розпізнає такі типи сцен. Коли фотоапарат визначить оптимальну сцену, на екрані відобразиться піктограма та назва відповідного параметра.
(Сутінки), (Портрет у сутінках), (Сутінки зі штативом), (Контрове світло), (Портрет у контр. світлі), (Пейзаж), (Макро), (Фокус крупним планом), (Портрет)

1. MENU (Режим ЗАПИСУ) (Інтелект. авторег.) (Розпізнавання сцен) потрібний режим

| (Авто) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування і здійснить зйомку.
| (Розширений) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування. Якщо фотоапарат розпізнає (Сутінки), (Портрет у сутінках), (Сутінки зі штативом), (Контрове світло) або (Портрет у контр. світлі), він автоматично змінює налаштування і виконує зйомку іншого зображення. Якщо виконувати послідовну зйомку двох зображень, позначка + на піктограмі стане зеленою. Після зйомки двох кадрів поспіль обидва зображення відобразяться на екрані поряд.

Примітки

- Функція розпізнавання сцени недоступна, якщо виконується зйомка у режимі цифрового наближення.

- Доступні такі налаштування спалаху: [Авто] і [Вимк.].

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватися.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Про додатковий режим

У режимі [Розширений] фотоапарат виконує послідовну зйомку двох зображень із різними налаштуваннями у разі виявленні сцени (Сутінки), (Портрет у сутінках), (Сутінки зі штативом), (Контрове світло) або (Портрет у контр. світлі), яка виявляє тенденцію до розмитості. Можна вибрати потрібне зображення із двох знятих.

| Перше зображення* | Друге зображення
| Зйомка в режимі повільної синхронізації | Зйомка з підвищеною чутливістю і зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронізації, коли спалах спрацьовує, орієнтуючись на обличчя | Зйомка з підвищеною чутливістю з орієнтуванням на обличчя та зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронізації | Ще більша витримка без підвищення чутливості
| Зйомка зі спалахом | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності фону (DRO plus)
| Зйомка зі спалахом, який спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності обличчя і фону (DRO plus)

* Якщо параметр [Спалах] має значення [Авто].
Що таке функція проти моргання?
Коли встановлений режим [Розширений], фотоапарат автоматично виконує послідовну* зйомку двох зображень у разі виявленні сцени (Портрет). Фотоапарат автоматично вибере, відтворить і запише зображення, на якому об’єкт не кліпнув очима. Якщо на обох зображеннях очі закриті, з’явиться повідомлення «Розпізнано закриті очі».
* Крім випадків, коли спрацьовує спалах/довга витримка.
Нагору