Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Volič režimu zaostřování

## Volič režimu zaostřování

Vybere způsob ostření vhodný pro pohyb objektu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.

1. Nastavte volič režimů zaostřování na požadovaný režim.

| (Autom. zaost.) | Když je dosaženo správného zaostření, fotoaparát zaostření uzamkne (AF-S). Při nahrávání videa fotoaparát stále zaostřuje (AF-C).
| (Přímé ruč.zaos.) | Umožňuje používat ruční ostření a automatické zaostření v kombinaci.
| (Ruč. zaost.) | Upraví ostření ručně.

### Používání [Přímé ruč.zaos.]/[Ruč. zaost.]

1. Nastavte volič režimů zaostřování na (Přímé ruč.zaos.) nebo (Ruč. zaost.).

1. Zaostřete otáčením ostřicího kroužku.

- Ke snazší úpravě ostření využijte funkci obrysů [Zvětšení zaostření] nebo [Asistent MF].

- Když je volič režimů zaostřování nastaven na (Přímé ruč.zaos.), aktivuje se při stisknutí tlačítka spouště napůl automatické ostření.

Ostření pomocí nastavení [Přímé ruč.zaos.]
[Přímé ruč.zaos.] umožňuje používat kombinaci úprav ručním a automatickým ostřením následovně.

- Po automatickém ostření proveďte jemné úpravy ostření ručně.

Účinné, když chcete ostřit úzce. Přidržte tlačítko spouště stisknuté napůl a pak otáčejte ostřicím kroužkem.

- Napřed upravte ostření ručně a pak použijte automatické zaostření.

Účinné při ostření objektů, které jsou v zadní části scény, protože tyto objekty bývají při automatické úpravě zaostření rozmazány.
Poznámky

- Pokud je vzdálenost ostření příliš malá, na snímku se mohou objevit zrnka prachu nebo otisky prstů na objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem apod.

- Když změníte způsob ostření, je vzdálenost ostření, kterou jste nastavili, vymazána.

Příbuzné téma
Ostřicí kroužek
Úroveň obrysů
Asistent MF
Zpět nahoru