Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Funkce, které lze vybrat tlačítkem Fn > Režim měření

## Režim měření

Vybere [Režim měření], který nastaví, jakou část objektu měřit pro určení expozice.

1. Fn (Režim měření) požadovaný režim

| (Víceb.) | Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti. Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
| (Střed.) | Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu).
| (Bodové) | Srovnejte nitkový kříž bodového měření (A) na objektu tak, aby byla měřena jedna část objektu (bodové měření). Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný kontrast.

Příbuzné téma
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru