Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Ruční expozice

## Ruční expozice

BULB
Ruční posun
Když ručně nastavíte rychlost závěrky a hodnotu clony, můžete snímat se svou oblíbenou expozicí.

1. Nastavte volič režimů na (Ruční expozice).

1. Otočením ovladače nastavte rychlost závěrky a otočením clonového kroužku vyberte clonu (hodnotu F).

- Zvolte rychlost závěrky v rozmezí od 1/4000* sekundy do 30 sekund. Můžete také snímat v režimu [BULB].

* Při hodnotě clony F5,6 nebo vyšší. Nejvyšší rychlost závěrky při F2,0 je 1/2000 sekundy.

1. Stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.

Nastavení rychlosti závěrky a clony (hodnota F)
Rozdíl mezi hodnotou, kterou nastavíte, a správnou expozicí stanovenou fotoaparátem se na displeji objeví jako změřená ruční hodnota (MM).
A: Hodnota rychlosti závěrky
B: Hodnota clony
C: Změřená ruční hodnota (MM)

- Pokud nastavíte hodnotu expozice směrem k +, snímky zesvětlají; směrem k – snímky ztmavnou. „0“ označuje správnou expozici analyzovanou fotoaparátem.

- Rychlost závěrky 0,4 sekundy nebo delší se označuje [”], například 0,4”.

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

Poznámky

- Když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se citlivost ISO automaticky na správnou expozici podle nastavené rychlosti závěrky a clony (hodnoty F).

- Pokud svými nastaveními nedosáhnete správné expozice, indikátory hodnoty nastavení na displeji budou blikat. V této situaci sice můžete snímat, ale doporučuje se přenastavení expozice.

### BULB

S dlouhou expozicí můžete zaznamenávat světelné čáry.[BULB] je vhodná na snímání záblesků světla, například ohňostrojů.

- Tento fotoaparát je kompatibilní s bowdenem standardu ISO 6053.

1. Nastavte volič režimů na (Ruční expozice).

1. Otáčejte ovladačem doleva, dokud neuvidíte [BULB].

1. Otočením clonového kroužku vyberte clonu (hodnotu F).

1. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostřete.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko spouště po dobu snímání.

Pokud je tlačítko spouště stisknuto, zůstane závěrka otevřená.
Poznámky

- Protože se rychlost závěrky zpomalí a otřesy fotoaparátu jsou častější, doporučuje se použít stativ.

- Čím delší je doba expozice, tím výraznější bude šum na snímku.

- Po snímání bude redukce šumu (RŠ u dl.exp.) probíhat po stejnou dobu, jakou byla otevřena závěrka. Při redukci nelze dělat žádné další snímání.

- Když je aktivována funkce [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR] nebo při používání [Malování HDR] nebo [Mono. s bohat. tóny] v [Obrazový efekt], nelze nastavit rychlost závěrky na [BULB].

- Když je rychlost závěrky nastavena na [BULB], pokud používáte [Snímání úsměvu], [Auto HDR] nebo [Malování HDR] nebo [Mono. s bohat. tóny] v [Obrazový efekt], bude rychlost závěrky dočasně nastavena na 30 sekund.

### Ruční posun

Můžete změnit kombinaci clony (hodnoty F) a rychlosti závěrky a přitom ponechat nastavenou expozici.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko AEL a otáčením clonového kroužku vyberte kombinaci clony (hodnoty F) a rychlosti závěrky.

Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru