Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Zákaznické menu > Funkce tlačítka C

## Funkce tlačítka C

Přepnutí AEL
Přepínač řízení AF/MF
Uzamčení expozice v režimu bodového měření
Zvětšení zaostření
Deaktivace LCD
Umožňuje vybírat často používané funkce a přiřazovat je tlačítku C (vlastní).

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] požadovaný režim

| Režim pohonu | Přiřadí funkci, kterou nastavíte.
| Režim blesku
| Oblast aut. zaost.
| Efekt hladké pleti
| Úsměvu/Det.obličej.
| Autorámování Port.
| ISO
| Režim měření
| Kompenz.blesku
| Vyvážení bílé
| DRO/Auto HDR
| Kreativní styl
| Obrazový efekt
| Velik. snímku
| Poměr stran
| Kvalita
| Fixace AEL
| Přepnutí AEL
| fixace AEL
| přepnutí AEL
| Zámek řízení AF/MF
| Přepínač řízení AF/MF
| Chytrý telekonv./Zoom
| Zvětšení zaostření
| Paměť
| Deaktivace LCD
| Nenastaveno

### Přepnutí AEL

Když je nesnadné získat správnou expozici pro objekt, tato funkce umožňuje uzamknout expozici zaostřením a změřením světla oblasti, která má požadovaný jas.

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] [Přepnutí AEL]

1. Zamiřte fotoaparát na oblast, se kterou chcete srovnat expozici.

Expozice je nastavena.

1. Stiskněte tlačítko C (vlastní).

Expozice je uzamčena a (zámek AE) se rozsvítí.

1. Zaostřete na objekt a fotografujte.

1. Pro zrušení zámku expozice stiskněte znovu tlačítko C (vlastní).

### Přepínač řízení AF/MF

Automatické ostření a ruční ostření můžete dočasně přepínat.

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] [Přepínač řízení AF/MF]

1. Stisknutím tlačítka C (vlastní) přepínáte automatické zaostřování a ruční zaostřování.

Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.], fotoaparát přepne na [Autom. zaost.], a když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.], přepne na [Ruč. zaost.]. Stisknutím tlačítka C (vlastní) se vraťte do předchozího režimu.

### Uzamčení expozice v režimu bodového měření

Fotoaparát v režimu bodového měření dočasně uzamkne expozici.

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] [ fixace AEL] nebo [ přepnutí AEL]

1. Stiskněte tlačítko C (vlastní).

### Zvětšení zaostření

V režimu [Ruč. zaost.] můžete zvětšením snímku na displeji usnadnit ruční ostření pomocí [Zvětšení zaostření].

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] [Zvětšení zaostření]

1. Stisknutím tlačítka C (vlastní) zvětšíte snímek.

- Dobu, po kterou bude snímek zvětšen, můžete nastavit pomocí [Doba zvětš. ostření].

### Deaktivace LCD

Když je monitor při použití hledáčku (prodává se samostatně) příliš jasný, můžete dočasně zobrazení na displeji vypnout.

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] [Deaktivace LCD]

1. Stiskněte tlačítko C (vlastní).

- Při každém stisknutí tlačítka C (vlastní) se zobrazení na displeji vypne nebo zapne.

Poznámky

- V režimu [Plynulé panoráma] nebo videa se zobrazení na displeji nevypíná.

Příbuzné téma
Režim pohonu
Režim blesku
Oblast aut. zaost.
Efekt hladké pleti
Úsměvu/Det.obličej.
Autorámování Port.
ISO
Režim měření
Kompenz.blesku
Vyvážení bílé
DRO/Auto HDR
Kreativní styl
Obrazový efekt
Velik. snímku
Poměr stran
Kvalita
Paměť
Doba zvětš. ostření
Zpět nahoru