Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Funkce, které lze vybrat tlačítkem Fn > Režim pohonu

## Režim pohonu

Můžete nastavit režim pohonu, jako například nepřetržitý, samospoušť nebo stupňované snímání.

1. Fn (Režim pohonu) požadovaný režim

- Vyberte podrobná nastavení pomocí /, pokud má vybraný režim takové volby.

| (Jeden snímek) | Fotoaparát pořídí jeden snímek bez použití samospouště.
| (Kontinuální snímání) | Fotoaparát pořídí kontinuální snímky při stisknutém tlačítku spouště.
| (Sním.pr. rychl.) | Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě při vysoké rychlosti. Nastavení zaostření pro první snímek se použije i pro další snímky.
| (Samospoušť) | Nastaví samospoušť na 10 sekundové nebo 2 sekundové zpoždění. Při stisknutí tlačítka spouště bliká kontrolka samospouště a zní pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka. Ke zrušení stiskněte tlačítko spouště.
| (Or.exp: nepřetr.) | Pořídí zadaný počet snímků, každý s jiným stupněm jasu. Můžete nastavit hodnotu odchylky v řadě (kroky).
| (Jedna or.exp.) | Pořídí zadaný počet snímků, jeden za druhým, každý s jiným stupněm jasu. Můžete nastavit hodnotu odchylky v řadě (kroky).
| (Or.vyváž.bílé) | Pořídí tři snímky, každý s jiným stupněm jasu podle vybraných nastavení vyvážení bílé, teploty barvy a barevného filtru. Odchylku řady (krok) můžete zvolit [Lo] nebo [Hi].
| (Or.exp. DRO) | Pořídí tři snímky, každý s jiným stupněm optimalizace dynamického rozsahu. Odchylku řady (krok) můžete zvolit [Lo] nebo [Hi].

Tipy na prevenci rozmazání
Pokud se budou při držení fotoaparátu a tisknutí tlačítka spouště hýbat vaše ruce nebo tělo, dojde k „otřesu fotoaparátu“.
K otřesům fotoaparátu často dochází při snímání za špatných světelných podmínek nebo při pomalé rychlosti závěrky, např. v režimech (Noční portrét) nebo (Noční scéna).
K omezení otřesů fotoaparátu nastavte samospoušť na 2 sekundové zpoždění a po stisknutí spouště přitiskněte paže pevně k tělu.
Poznámky

- Když je [Režim pohonu] nastaveno na [Or.exp: nepřetr.], je [Režim blesku] nastaven na [Blesk vypnut].

- Když je akumulátor téměř vybitý nebo je plná paměťová karta, série skončí.

Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru