Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Menu nastavení > Jas LCD

## Jas LCD

Jas displeje se automaticky upraví podle okolních světelných podmínek pomocí světelného čidla. Jas displeje můžete nastavit ručně.

1. MENU 1 [Jas LCD] požadovaný režim

| Auto | Upraví jas automaticky.
| Manuál | Umožňuje upravit jas v rozsahu od -2 do +2.
| Slunečno | Nastaví jas na úroveň vhodnou pro použití venku.

Poznámky

- Když je [Jas LCD] nastaven na [Auto], nezakrývejte světelné čidlo rukou nebo jinými předměty. [Detaily]

Zpět nahoru