Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání videa > Nastavení záznamu

## Nastavení záznamu

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím vyšší je kvalita snímku.

1. MENU 1 [Nastavení záznamu] požadovaný režim

#### Formát souboru: AVCHD

Nahrává videa 60i/50i, 24p/25p nebo 60p/50p ve formátu AVCHD. Tento formát je vhodný pro prohlížení videozáznamů na televizoru s vysokým rozlišením.
Pomocí „PlayMemories Home“ můžete vytvořit Blu-ray Disc, nahrávací disk AVCHD nebo disk DVD-Video.

- Videa 60i se nahrávají v rychlosti 60 políček za sekundu a videa 50i v rychlosti 50 políček za sekundu. Videa 60i a 50i používají systém prokládaného řádkování, zvuk Dolby Digital a formát AVCHD.

- Videa 24p se nahrávají v rychlosti 24 snímků za sekundu a videa 25p v rychlosti 25 snímků za sekundu. Videa 24p a 25p používají systém progresivního řádkování, zvuk Dolby Digital a formát AVCHD.

- Videa 60p se nahrávají v rychlosti 60 snímků za sekundu a videa 50p v rychlosti 50 snímků za sekundu. Videa 60p a 50p používají systém progresivního řádkování, zvuk Dolby Digital a formát AVCHD.

| Nastavení záznamu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Snímá při nejvyšší obrazové kvalitě velikosti 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Snímá při vysoké obrazové kvalitě velikosti 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Snímá při nejvyšší obrazové kvalitě velikosti 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mb/s | Snímá s vysokou kvalitou obrazu velikosti 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mb/s | Snímá se standardní kvalitou obrazu 1920×1080 (24p/25p)

#### Formát souboru: MP4

Pořízená videa jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 snímků za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Nastavení záznamu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost snímku [VGA 3M], bude snímek vypadat jako z teleobjektivu.

- Když vytváříte disky AVCHD z videa nahraného v [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], bude to chvíli trvat, protože obrazová kvalita se musí převést. K uložení videozáznamů [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverze obrazové kvality použijte disky Blu-ray.

Příbuzné téma
Formát souboru
Zpět nahoru