Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Programmautomatik

## Programmautomatik

Ermöglicht Aufnehmen mit automatisch eingestellter Belichtung (sowohl Verschlusszeit als auch Blendenwert). Sie haben außerdem die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen über das Menü auszuwählen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Programmautomatik).

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

### Programmverschiebung

Sie können die Blendenwert-(F-Wert)-Verschlusszeit-Kombination ändern, während die Belichtung unverändert bleibt, wenn der Blitz auf [Blitz Aus] eingestellt ist.

1. Drehen Sie den Drehregler.

„“ auf dem Bildschirm wechselt zu „“, und der Aufnahmemodus wechselt zu Programmverschiebung.

1. Drehen Sie den Drehregler, um die Blenden-(F-Wert)-Verschlusszeit-Kombination zu wählen.

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

Um die Programmverschiebung aufzuheben, drehen Sie den Drehregler, so dass die Anzeige auf „“ zurückgestellt wird.
Hinweise

- Je nach der Umgebungshelligkeit wird die Programmverschiebung eventuell nicht benutzt.

- Stellen Sie den Moduswahlknopf auf eine andere Position als „“, oder schalten Sie die Kamera aus, um die vorgenommene Einstellung aufzuheben.

- Wenn sich die Helligkeit ändert, ändern sich auch Blende (F-Wert) und Verschlusszeit, während der Verschiebungsbetrag beibehalten wird.

- Durch eine Änderung der [Blitzmodus]-Einstellung wird die Programmverschiebung aufgehoben.

Verwandtes Thema
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben